## 關於高可用性功能

Sun StorEdge 6920 系統專用於提供高等級的可靠性、可用性及可維修性 (RAS)。系統資料路徑中的所有元件均有備援元件，因此不會出現單點故障。如果一個元件發生故障，系統將自動切換至備援元件。下列元件設計用於提供高可用性：

- 管理介面卡 (MIC) － 兩個 MIC 共用一個 IP 位址，在主要/替代主要模式中執行。
- 儲存磁碟匣 － 每個陣列中的控制器磁碟匣以主要/替代主要模式操作。此外，迴路卡 (LPC) 與纜線各為儲存磁碟匣中的裝置提供一個路徑。如果迴路卡發生故障，可透過纜線存取資料。
- 緊急備援磁碟機 － 緊急備援磁碟機始終開啟並可用，但不屬於陣列虛擬磁碟的一部分。兩種可用的緊急備援磁碟機類型如下：
  - 陣列緊急備援 － 一個或多個磁碟配置為儲存池的一部分。陣列中的所有虛擬磁碟均能使用儲存池的陣列緊急備援。
  - 專用緊急備援 － 指定虛擬磁碟的緊急備援磁碟。
    每個儲存磁碟匣中具有專用緊急備援，以及每個儲存池中具有陣列緊急備援的配置可支援高可用性。

系統使用幾種機制以識別硬體故障。在元件識別自己已經發生故障或管理軟體偵測到故障時，元件將從啟用中的服務中移除，其功能將指派給系統的其他元件。系統將產生錯誤事件，並將其記錄在位於儲存服務處理器上的記錄檔中。

### 相關主題

- 關於 Sun StorEdge 6920 系統
- 關於 Sun StorEdge 6920 軟體
- 關於 Sun StorEdge 6920 硬體