## システムのデフォルトの状態について

『Sun StorEdge 6920 システムご使用の手引き』で説明している基本的な構成作業を完了したあとのシステムは以下のような状態になります。

- Ethernet ケーブルが、LAN 上のホストまたはゲートウェイに接続されている。
- サービスコンソールが接続されている。
- システムの電源が入っている。
- IP アドレスとネットマスクがすでに構成されている。
- システムの初期設定が完了している。
- 1 つのデータホスト (イニシエータ) が DEFAULT ストレージドメインに割り当てられている。
- DEFAULT ストレージドメインが Default という 1 つのストレージプールを使用する。
- すべてのストレージポートがデフォルトのストレージプールに割り当てられている。

既存のシステムをアップグレードする場合、構成はシステムの以前の構成履歴に依存する。デフォルトのストレージプールが使用するデフォルトのストレージプロファイルの仕様は次の表のとおりです。

ストレージの属性 | 値
--- | ---
RAID レベル | RAID-5
セグメントサイズ | 64K バイト
専用ホットスペア | 使用不能
先読みモード | 有効
ドライブ数 | 可変
アレイタイプ | 絞り込み - 帯域幅
仮想化方式 | ストライプ
ストライプサイズ | 1M バイト

次の表に、工場出荷時のシステムのデフォルト構成を示します。

デフォルトの構成 | 設定オプション
--- | ---
ストレージドメイン | すべてのストレージ要素が 1 つのストレージドメイン (DEFAULT) 内にあり、すべてのホスト (イニシエータ) がそのストレージドメインにアクセスできます。 このストレージドメインには、デフォルトのストレージプールとそれに関連するディスクおよび仮想ディスクが含まれています。 | 次のどちらかのオプションを選択できます。 既存のデフォルト構成を (そのまま) 使用する。 カスタムストレージドメインを作成する。
ストレージプロファイル | デフォルトのストレージドメインがデフォルトのプロファイルを使用してストレージパラメータを指定します。 | 次のいずれかのオプションを選択できます。 既存のデフォルト構成を (そのまま) 使用する。 システムに付属するいずれかの定義済みストレージプロファイルを使用する。 カスタムストレージプロファイルを作成する。 注 : 工場出荷時から付属するプロファイルは (デフォルトプロファイルも含めて) 削除または修正できません。また、ストレージプールに関連付けられている使用中のプロファイルの削除や修正もできません。
ストレージプール | すべての仮想ディスクが 1 つのストレージプール (Default) 内にあります。 | 次のどちらかのオプションを選択できます。 既存のデフォルト構成を (そのまま) 使用する。 新しいストレージプールを作成する。
仮想ディスク | 仮想ディスクは、発注されたシステムのドライブ数に応じて、工場出荷時にあらかじめ構成されます。 仮想ディスクは RAID-5 として構成されます。トレイあたり 7 台のドライブがアレイにある場合、7 台のドライブすべてが 1 つの RAID-5 仮想ディスクとして構成されます。アレイに 14 台のドライブがある場合、トレイは 2 つの RAID-5 仮想ディスクとして構成されます。 | 次のいずれかのオプションを選択できます。 既存のデフォルト構成を (そのまま) 使用する。 既存の未使用の仮想ディスクを、同様の属性を持つ別のストレージプールに移動する。 既存の RAID-5 仮想ディスクを削除し、復元したディスクを、別のストレージプロファイルを持つストレージプール内の新しい仮想ディスクに再構成する。

### 関連項目

- ストレージのプロビジョニングについて
- 物理的なストレージ要素について
- 論理的なストレージ要素について
- データ複製について