## “光纤通道端口详细信息”页面

此页面显示选定的光纤通道 (FC) 端口的详细信息。

下表介绍了“光纤通道端口详细信息”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
--- | ---
启用复制 | 单击可在该端口上启用数据复制。
禁用复制 | 单击可在该端口上禁用数据复制。
详细信息
端口名称 | FC n 端口标识符 (ID)。
状况 | 当前链接状况：联机、故障或脱机。
硬件状况 | 硬件的当前状况： 主动 － 物理链接已连通，能够发送和接收数据。 链接断开 － 链接不能发送或接收数据，电缆可能已被拆除或者应答器已关闭。 未知 － 无法确定链接的状况。 失败 － 端口无法进行端口诊断。 回送 － 端口已被设定为回送状况。 没有介质 － 未安装千兆位接口转换器 (GBIC)。 旁路 － 端口已设置为旁路状况。 传输故障 － 发送器已发生故障。
复制 | 端口在数据复制方面的当前状况： 已禁用 － 端口对数据复制已禁用 已启用 － 端口对数据复制已启用
WWN | 端口全局名称 (WWN)。
节点 WWN | 节点全局名称 (WWN)。
端口类型 | FC 端口类型：n 端口或 nl 端口。
FC 单元类型 | FC 单元类型，通常为 HBA（主机总线适配器）。
模块类型 | 模块类型：1 GBIC、2 GBIC 或缺少 GBIC。
端口 ID | 一个 24 位的地址标识符，它标识了数据传送的源或目标 FC 端口。
配置的 FC 速度 | 已配置的 FC 速度： 自动 运行速度为 1 GB/秒 或 2 GB/秒，这取决于已安装的硬件 (GBIC)。 1 GB/秒 2 GB/秒 注：如果您配置中包含的 GBIC 仅支持 1 GB/秒，则无论您选择哪个设置，运行速度均为 1 GB/秒。也就是说，所安装的 GBIC 可以限制运行的速度。 Storage 用户可更改此设置。
运行的 FC 速度 | 运行的 FC 速度：1 Gbit/秒或 2 Gbit/秒。
可能的 FC 类 | FC 类容量，由以下类的组合组成： 类 1 类 2 类 3 类 4 类 5 类 6
运行的 FC 类 | 运行的 FC 类，包括： 类 1 类 2 类 3 类 4 类 5 类 6
可能的协议 | 此 FC 的协议支持。它可以是回路、光纤或 SCSI，为下列组合之一： FC 上的 IP SCSI － FCP FC － VI
运行的协议 | 当前已配置的协议，包括“回路”、“光纤”和 "SCSI"，为以下组合之一： FC 上的 IP SCSI － FCP FC － 虚拟接口 (VI) 协议
统计
错误计数 | 与此 FC 端口相关联的错误总计计数。
写入命令 | 向此 FC 端口发出的写入命令总数。
读取命令 | 从此 FC 端口发出的读取命令总数。
写入的节数 | 从此 FC 端口写入的字节总数。
读取的字节数 | 向此 FC 端口读入的字节总数。
循环重置事件 | 此 FC 端口上的循环重置事件总数。
链接失败事件 | 在此端口检测到的因超时而导致的信号丢失总次数。
链接同步丢失事件 | 在此端口检测到的同步丢失实例数量。
链接关闭事件 | 在此端口检测到的信号丢失实例数量。
原始顺序协议错误 | 在此端口检测到的原始顺序协议错误的数量。
循环冗余校验 (CRC) 错误 | 接收到的具有无效 CRC 的帧数。
无效的传输字 | 由于硬件状况为“链接断开”，因此端口未做好传送数据的准备。

“附加信息”部分列出了与指定 FC 端口相关联的启动器数量，并允许您浏览到“启动器摘要”页面。

### 相关主题

- 关于数据复制
- 关于端口
- 显示端口信息
- 显示复制链接信息
- 启用数据复制端口
- 禁用数据复制端口
- 添加复制链接
- 删除复制链接