## Page Paramètres de délai d'attente du système

Cette page affiche les paramètres de temporisation du système. Les champs suivis d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Le tableau suivant décrit les champs et les boutons de la page Paramètres de délai d'attente du système.

Champ | Description
*Ping | Temps au bout duquel une tentative `ping` infructueuse est considérée comme en échec.
*E-mail | Temps au bout duquel une tentative d'envoi d'e-mail infructueuse est considérée comme en échec.
*Baies de stockage Sun (jetons HTTP) | Temps au bout duquel une tentative de réception de données de jeton Hypertext Transfer Protocol (HTTP) est considérée comme en échec.
*Accès SNMP | Temps au bout duquel une tentative d'accès Simple Network Management Protocol (SNMP) infructueuse est considérée comme en échec.
*Détection in-band | Temps au bout duquel une tentative de détection de périphériques in-band infructueuse est considérée comme en échec.
*Séquenceur d'alimentation | Temps au bout duquel une requête de statut du séquenceur d'alimentation est considérée comme en échec.

### Rubriques connexes

- Affichage et modification des paramètres de délai d'attente du système
- Réinitialisation des paramètres de délai d'attente du système