## 장치 세부 정보 페이지

이 페이지는 랙의 특정 장치에 대한 세부 정보를 표시합니다. 내용은 장치의 유형에 따라 다릅니다. 해당 장치에 대한 필드의 설명을 보려면 아래 링크를 누르십시오.

- DSP 장치 세부 정보
- Service Processor 장치 세부 정보
- SPA 트레이 요약
- 저장소 어레이 장치 세부 정보

### DSP 장치 세부 정보

다음 표는 데이터 서비스 플랫폼(DSP)에 대한 장치 세부 정보 페이지의 버튼 및 필드에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
세부 정보
중지 경보 | 장치와 연결된 중지 경보의 수를 나타냅니다.
심각한 경보 | 장치와 연결된 심각한 경보의 수를 나타냅니다.
중요 경보 | 장치와 연결된 중요 경보의 수를 나타냅니다.
비중요 경보 | 장치와 연결된 비중요 경보의 수를 나타냅니다.
IP | 구성 요소의 IP( Internet Protocol) 주소입니다(예: 127.127.127.128).
추가된 날짜 | 장치를 시스템 인벤토리에 추가한 날짜를 나타냅니다.
키 | 이 장치에 대한 고유 장치 식별자를 나타냅니다.
팬 상태 | 데이터 서비스 플랫폼(DSP) 팬의 현재 전원 상태를 나타냅니다.
카드 수 | DSP에 설치된 카드 수입니다.
볼륨 수 | 이 DSP의 호스트 포트에 사용할 수 있는 논리 볼륨의 수입니다.
전원 A 상태 | DSP 제어기 A의 현재 전원 상태를 나타냅니다.
전원 B 상태 | DSP 제어기 B의 현재 전원 상태를 나타냅니다.
개정 | DSP의 현재 펌웨어 개정 수준을 나타냅니다.
개정 날짜 | DSP에 대한 최신 펌웨어 개정 날짜를 나타냅니다.
진단 - 장치에 사용 가능한 진단 테스트 목록을 나타냅니다.
테스트 실행 | 선택한 테스트를 시작하려면 누릅니다.
테스트 이름 | 테스트 이름입니다.
테스트 유형 | 테스트 기능의 특성입니다.
FRU - 장치에 있는 현장 대체 가능 장치(FRU)의 목록입니다.
FRU 유형 | FRU의 유형을 나타냅니다.
경보 | FRU와 현재 연관된 경보입니다.
설치됨 | DSP에 설치된 이 유형의 FRU 수입니다.
슬롯 수 | DSP의 FRU 용량을 나타냅니다.
구성 요소 - 장치의 비 FRU 물리적 구성 요소 및 외부 연결의 목록입니다.
구성 요소 유형 | 물리적 구성 요소의 유형입니다.
경보 | 구성 요소와 현재 연관된 경보입니다.
수량 | DSP에 있는 이 유형의 구성 요소 수입니다.
논리 구성 요소 - 장치의 논리 구성 요소(예: 존재하는 볼륨)의 목록입니다.
구성 요소 유형 | 논리 구성 요소의 유형입니다.
경보 | 논리 구성 요소와 현재 연관된 경보입니다.
수량 | DSP에 있는 이 유형의 논리 구성 요소 수입니다.
주 - 선택 사항. 장치 세부 정보와 함께 저장할 텍스트를 지정할 수 있습니다.

### Service Processor 장치 세부 정보

다음 표는 Storage Service Processor에 대한 장치 세부 정보 페이지의 버튼 및 필드에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
세부 정보
중지 경보 | 장치와 연결된 중지 경보의 수를 나타냅니다.
심각한 경보 | 장치와 연결된 심각한 경보의 수를 나타냅니다.
중요 경보 | 장치와 연결된 중요 경보의 수를 나타냅니다.
비중요 경보 | 장치와 연결된 비중요 경보의 수를 나타냅니다.
IP | 구성 요소의 IP(Internet Protocol) 주소입니다(예: 127.127.127.128).
키 | 이 장치에 대한 고유 장치 식별자를 나타냅니다.
드라이브 USB 1 조건 | Storage Service Processor의 범용 직렬 버스(USB) 포트 1의 현재 상태입니다.
드라이브 USB 1 슬롯 | 포트 1에 대한 USB 슬롯에 플래시 디스크 드라이브가 설치되었는지 여부를 표시합니다.
드라이브 USB 2 조건 | Storage Service Processor의 USB 포트 2의 현재 상태를 나타냅니다.
드라이브 USB 2 슬롯 | 포트 2에 대한 USB 슬롯에 플래시 디스크 드라이브가 설치되었는지 여부를 표시합니다.
진단 - 장치에 사용 가능한 진단 테스트 목록을 나타냅니다.
테스트 실행 | 선택한 테스트를 시작하려면 누릅니다.
테스트 이름 | 테스트 이름입니다.
테스트 유형 | 테스트 기능의 특성입니다.
FRU - 장치에 있는 현장 대체 가능 장치(FRU)의 목록입니다.
FRU 유형 | FRU의 유형을 나타냅니다.
경보 | FRU와 현재 연관된 경보입니다.
설치됨 | Storage Service Processor에 설치된 이 유형의 FRU 수입니다.
슬롯 수 | Storage Service Processor의 FRU 용량을 나타냅니다.
구성 요소 - 장치의 비 FRU 물리적 구성 요소 및 외부 연결의 목록입니다.
구성 요소 유형 | 물리적 구성 요소의 유형입니다.
경보 | 구성 요소와 현재 연관된 경보입니다.
수량 | Storage Service Processor에 설치된 이 유형의 구성 요소 수입니다.
주 - 선택 사항. 장치 세부 정보와 함께 저장할 텍스트를 지정할 수 있습니다.

### SPA 트레이 요약

다음 표는 특정 Storage Service Processor 보조 트레이에 대한 SPA 트레이 요약 페이지의 버튼 및 필드에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
이름 | 트레이의 이름입니다.
공급업체 | 트레이의 제조업체 또는 분배업체입니다.
모델 | 트레이의 모델 번호입니다.
고유 ID | 트레이에 대해 지정된 ID입니다.
개정 | 트레이의 현재 펌웨어 개정 상태입니다.

### 저장소 어레이 장치 세부 정보

다음 표는 특정 저장소 어레이에 대한 장치 세부 정보 페이지의 버튼 및 필드에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
세부 정보
중지 경보 | 장치와 연결된 중지 경보의 수를 나타냅니다.
심각한 경보 | 장치와 연결된 심각한 경보의 수를 나타냅니다.
중요 경보 | 장치와 연결된 중요 경보의 수를 나타냅니다.
비중요 경보 | 장치와 연결된 비중요 경보의 수를 나타냅니다.
IP | 구성 요소의 IP(Internet Protocol) 주소입니다(예: 127.127.127.128).
추가된 날짜 | 장치를 시스템 인벤토리에 추가한 날짜를 나타냅니다.
키 | 이 장치에 대한 고유 장치 식별자를 나타냅니다.
통신 상태 | 대역 외 관리 경로에 대한 통신의 현재 상태입니다.
유형 | 어레이의 이중 제어기 구성입니다(예: 2x2, 2x4, 2x8).
디스크 스크러버 | 디스크 스크러버 기능이 어레이에 사용되는지 여부를 나타냅니다.
FC 속도 | FC(광섬유 채널)포트에 대한 최대 사용 가능 비트 속도입니다. 가능한 값은 1Gb 및 2Gb입니다.
다중 경로 지원 | 다중 데이터 경로를 처리하는 방법입니다. 일반적으로 이 값은 mpxio(Sun StorEdge Traffic Manager)입니다.
온라인 진단 | 어레이에 대한 펌웨어에서 사용 가능한 온라인 진단 도구입니다.
포트 WWN | 어레이 포트에 대한 고유한 월드 와이드 이름(WWN)입니다.
시스템 개정 | 어레이의 펌웨어 개정을 나타냅니다.
진단 - 장치에 사용 가능한 진단 테스트 목록을 나타냅니다.
테스트 실행 | 선택한 테스트를 시작하려면 누릅니다.
테스트 이름 | 테스트 이름입니다.
테스트 유형 | 테스트 기능의 특성입니다.
FRU - 장치에 있는 현장 대체 가능 장치(FRU)의 목록입니다.
FRU 유형 | FRU의 유형을 나타냅니다.
경보 | FRU와 현재 연관된 경보입니다.
설치됨 | 저장소 어레이에 설치된 이 유형의 FRU 수입니다.
슬롯 수 | 어레이의 FRU 용량을 나타냅니다.
구성 요소 - 장치의 비 FRU 물리적 구성 요소 및 외부 연결의 목록입니다.
구성 요소 유형 | 물리적 구성 요소의 유형입니다.
경보 | 구성 요소와 현재 연관된 경보입니다.
수량 | 저장소 어레이에 설치된 이 유형의 구성 요소 수입니다.
논리 구성 요소 - 장치의 논리 구성 요소(예: 존재하는 볼륨)의 목록입니다.
구성 요소 유형 | 논리 구성 요소의 유형입니다.
경보 | 논리 구성 요소와 현재 연관된 경보입니다.
수량 | 저장소 어레이에 설치된 이 유형의 논리 구성 요소 수입니다.
주 - 선택 사항. 장치 세부 정보와 함께 저장할 텍스트를 지정할 수 있습니다.

### 관련 항목

- 장치 세부 정보 표시
- 특정 유형의 장치 FRU, 구성 요소 또는 논리 구성 요소 표시
- 특정 장치 FRU, 구성 요소 또는 논리 구성 요소에 대한 세부 정보 표시