## 關於複製組

一個複製組包括：

- 一個位於 Sun StorEdge 6920 系統上的磁碟區和參照到位於另一個實體上分離的 Sun StorEdge 6920 系統上的磁碟區。一個系統是主對等端，其會複製資料；另外一個是輔助對等端，其是資料的接受者。
- 用來記錄的複製點陣圖。
- 二個系統之間的通訊模式。
- 對等端在複製組內扮演的角色不是主要就是輔助對等端。

下圖說明二個對等端間的關係和其對應的複製組。

每個對等端的系統管理員必須在每個系統上建立和配置複製組。輔助對等端的複製組定義必須與主對等端的複製組相同。

您可即時同步或使用儲存與傳送技巧來更新輔助磁碟區。通常，主要磁碟區會先明確地複製到指定的輔助磁碟區來建立相符的內容。當應用程式寫至主要磁碟區時，資料複製軟體會從主要磁碟區複製變更到輔助磁碟區，以保持二個影像的一致性。

複製組也包括下列項目：

- 每個系統上的複製點陣圖磁碟區。
  複製點陣圖會追蹤寫入作業和磁碟區間的差異。主要磁碟區點陣圖會記錄主對等端上發出的寫入動作。輔助對等端複製組也包括一個複製點陣圖，以在您初始角色反向時，讓輔助對等端成為主對等端。複製點陣圖會定義出主要和輔助對等端間的差異。這可讓軟體僅重新同步在上次同步化後所變更之區段。
- 若您選擇非同步模式複製，每個對等端有相關的非同步佇列。

一旦建立了複製組，您就必須執行磁碟區作業，例如：

- 擴充複製磁碟區，方法為先增加輔助磁碟區的儲存，然後再增加到主要磁碟區。系統會隨著增加複製點陣圖的大小。
  備註：若複製組中的主要或輔助磁碟區是舊有磁碟區，您就無法擴充磁碟區。若複製組中的輔助磁碟區是舊有磁碟區，您就無法將主要磁碟區的大小擴充超過舊有磁碟區的大小。
- 建立快照。
  您可隨時建立複製組內的任何磁碟區的快照。
  您也可啟用選項，讓軟體在同步磁碟區之前在二個系統上建立磁碟區快照，或者在建立主要磁碟區之快照時，讓軟體建立輔助磁碟區的磁碟區快照。
- 從舊有磁碟區複製使用者資料，或者複製使用者資料到舊有磁碟區。
- 刪除一個複製組。
  當您刪除複製組時，您會移除主要和輔助磁碟區之間的關聯，而且磁碟區會回復為獨立磁碟區。

備註：您無法鏡射也在複製組內的磁碟區。

若主要磁碟區變得無法使用，輔助磁碟區會承接主要磁碟區的角色。此角色反向允許應用程式藉由使用新指定的主要磁碟區持續其作業。當之前的主要磁碟區再度可用時，您必須將它與在另一個磁碟區上較新的資料同步，來復原一對複製組的功能。

在建立複製組之前，請考慮下表說明的限制和其他因素。

關於 | 備註
--- | ---
通訊埠 | 在您執行 [建立複製組] 精靈之前，您必須啟用本機和遠端 Sun StorEdge 6920 系統上的通訊埠來進行資料複製。若通訊埠是 Gigabit 乙太網路通訊埠，您必須也建立一個複製連結。如需啟用通訊埠以進行複製的更多資訊，請參閱配置系統通訊埠。 備註：複製對等端通訊埠必須先初始，然後才能初始複製組。確認您已輸入複製對等端 WWN (16 進位碼)，然後才可建立複製組。
儲存網域 | 所有複製組的元件 (本機磁碟區、複製點陣圖和選用的非同步佇列) 必須來自相同的儲存網域。 備註：複製組會自動與本機磁碟區的儲存網域相關聯。
磁碟區 | 您只可以將複製組與已配置的磁碟區相關聯。 磁碟區必須位在每個系統上命名相同的儲存網域中。 備註：雖然二個系統上的儲存網域名稱相同，但它們不是相同的儲存網域。 您可以使用簡單或舊有磁碟區來建立複製組。 備註：您無法使用鏡射磁碟區來建立複製組。 您無法使用快照來建立複製組，但是您可以使用包含快照的磁碟區。 您只可以使用已對映磁碟區為輔助磁碟區。 磁碟區只可以是一個複製組的輔助磁碟區。 輔助磁碟區的大小必須等同或是大於對應的主要磁碟區。若您在輔助磁碟區小於主要磁碟區的狀況下初始複製組的重新同步作業，該作業將會失敗。
複製組 | 可配置複製組只與一個對等端系統進行通訊。 一個複製組一次只可以是一個一致性群組的成員。 複製組必須配置成相同的角色，如同您要新增到的一致性群組。 主要和輔助對等端上的複製組規格必須相符而且要彼此互補。 包含 2 個儲存資源卡 (SRC) 組的系統可支援多達 128 個複製組。包含四個 SRC 組的系統可支援多達 256 個複製組。 備註：不支援多躍點和一對多資料複製。

### 相關主題

- 關於一致性群組
- 關於主要和輔助角色反向
- 關於複製模式
- 關於使用外部儲存
- 規劃資料複製
- 管理資料複製