## 어레이 수정

핫 스페어, 디스크 재구성 비율, 캐시 모드 및 진단 모드의 수를 수정할 수 있고 어레이에 대한 디스크 스크러빙 옵션을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

어레이를 수정하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 물리적 저장소 > 어레이를 누릅니다.
   어레이 요약 페이지가 나타납니다
2. 수정하려는 어레이를 선택합니다.
   선택한 어레이에 대한 어레이 세부사항 페이지가 표시됩니다.
3. 다음 어레이 필드를 수정합니다.
   - 어레이 핫 스페어: 0 또는 n
   - 디스크 재구성 비율: 보통(기본값), 낮음, 높음
   - 캐시 모드: 자동(기본값), 사후 쓰기, 동시 쓰기, 비활성화
   - 진단 모드: BEFIT, 꺼짐, 활성, 수동
   - 디스크 스크러빙: 활성화 또는 비활성화
4. 저장을 누릅니다.

### 관련 항목

- 어레이와 트레이 정보
- 저장소 트레이 정보
- 어레이 이름 및 IP 주소 규칙 정보
- 저장소 어레이 정보 표시