## 저장소 프로파일 정보

저장소 프로파일은 저장소 도메인에 적용해 저장소를 할당하는 속성의 집합이며 각 속성을 개별적으로 설정할 필요는 없습니다. 시스템에는 기본 저장소 프로파일 외에도 사전에 정의한 저장소 프로파일 집합이 있습니다. 해당 저장소를 사용하는 응용프로그램에 적합한 저장소 프로파일을 선택하거나 사용자 지정 저장소 프로파일을 작성할 수 있습니다.

다음 표는 저장소 프로파일 설정에 대한 매개변수를 나열 및 설명합니다.

매개 변수 | 값 또는 변수 유형 | 설명
--- | --- | ---
이름 | 최대 32자 | 저장소 프로파일의 고유한 식별자입니다.
설명 | 최대 256자 | 저장소 프로파일의 설명을 나타냅니다.
RAID 레벨 | 가상 디스크의 RAID 레벨을 다음과 같이 나타냅니다. RAID-0 RAID-1 RAID-5 | 가상 디스크 내의 모든 디스크에 구성된 RAID 레벨입니다.
세그먼트 크기 | 4KB, 8KB, 16KB, 32KB 또는 64KB | 어레이 세그먼트 크기를 4KB, 8KB, 16KB, 32KB 또는 64KB의 킬로바이트 단위로 나타냅니다. 세그먼트 크기는 어레이 속성으로 어레이 내의 모든 가상 디스크에 대해 동일해야 합니다. 어떤 어레이 트레이에 가상 디스크가 있다면(트레이에 0, 1, 또는 2개의 가상 디스크가 있을 수 있음) 이 어레이 트레이에 있는 모든 가상 디스크의 세그먼트 크기는 이 가상 디스크와 같아야 합니다. 같은 어레이 내에서는 프로파일의 세그먼트 크기가 다른 풀을 작성할 수 없기 때문에 프로파일에 세그먼트 크기를 할당할 때는 주의해야 합니다. 풀의 프로파일이 세그먼트 크기가 동일하지 않은 경우 가상 디스크를 구성할 수 없는 사용되지 않은 디스크가 들어 있는 어레이로 시스템을 구성할 수 있습니다.
전용 핫 스페어 | 활성화 또는 비활성화 | 각각의 가상 디스크에 전용 핫 스페어로 사용되기 위해 같은 트레이에서 추가 디스크가 필요한지. 시스템에는 전용 핫 스페어(이 속성으로 제어)와 어레이 핫 스페어(어레이 세부 사항 페이지에서 편집 가능한 속성으로 제어)가 있습니다. 전용 핫 스페어 - 전용 핫 스페어와 가상 디스크는 일 대일로 대응됩니다(즉, 핫 스페어는 어느 특정 가상 디스크의 전용). 이 프로파일 속성은 프로파일을 사용하여 풀에 가상 디스크를 작성할 때 가상 디스크에 전용 핫 스페어 디스크를 할당할 지의 여부를 결정합니다. 어레이 핫 스페어 - 어레이 내의 모든 디스크에 대해 핫 스페어로 사용할 수 있는 어레이의 디스크를 말합니다. 드라이브 수와 전용 핫 스페어 속성으로 풀 내의 각 가상 디스크에 몇 개의 디스크를 사용할 지를 결정합니다.
미리 읽기 | 켜기(활성화) 또는 끄기(비활성화) | 어레이의 미리 읽기 모드입니다. 이 어레이 속성은 어레이 내의 모든 가상 디스크에 대해 동일해야 합니다. 어레이 트레이에 가상 디스크가 있는 경우(한 트레이에는 0, 1 또는 2개의 가상 디스크만 있을 수 있음) 어레이 트레이의 모든 가상 디스크는 미리 읽기 모드가 활성화로 설정되어 가상 디스크의 미리 읽기 활성화 설정과 일치해야 합니다. 풀의 프로파일은 동일한 어레이 내에서 서로 다른 미리 읽기 활성화로 설정될 수 없기 때문에 미리 읽기 활성화 설정 시 주의하여 수행해야 합니다. 풀의 프로파일이 미리 읽기 활성화 설정과 일치하지 않는 경우, 가상 디스크 구성이 불가능한 사용하지 않는 디스크로 시스템을 구성할 수 있습니다.
드라이브 수 | 변수, 2에서 14 | 프로파일과 연결된 드라이브의 수입니다. 프로파일을 사용하여 풀의 가상 디스크를 구성하는 데 사용한 디스크 드라이브의 수를 말합니다. 드라이브 수는 2-14 또는 변수가 될 수 있습니다. 변수로 설정된 경우, 가상 디스크를 작성할 때 드라이브 수를 지정해야 합니다(저장소를 풀에 추가하는 경우처럼).
어레이 유형 | 완전 일치: IOPS(2x4 어레이) 완전 일치: 대역폭(2x2 어레이) 완전 일치: 용량(2x6 어레이) 최적의 일치: IOPS 최적의 일치: 대역폭 최적의 일치: 용량 | 완전 일치 옵션은 지정된 어레이 구성(2x2, 2x4 및 2x6)하고만 사용해야 하므로 단일 시스템의 경우 완전 일치 옵션을 1개만 사용하는 것이 적절합니다. 프로파일이 완전 일치 옵션을 지정하지만 잘못된 어레이 유형에 적용되는 경우 해당 풀에 저장소를 추가할 수 없습니다. 최적의 일치 옵션은 IOPS(초당 트랜잭션의 입력/출력 성능 속도), 대역폭 또는 용량의 성능을 토대로 어레이 유형과의 일치를 시도합니다. 적용되는 규칙은 다음과 같습니다. 대역폭: 2x2 > 2x4 > 2x6 용량: 2x6 > 2x4 > 2x2 IOPS: 2x4 > 2x2 > 2x6
가상화 전략 | 연결 또는 스트라이프 | 저장소 풀에서 할당된 모든 볼륨에 사용되는 전략입니다. 연결 값은 다음과 같습니다. 최소 한 개의 가상 디스크가 필요합니다 순차 환경에서 사용됩니다. "최적"의 가상 디스크에서 볼륨을 작성하는 알고리즘을 구현하여 가상 디스크의 전체 파티셔닝을 최소화합니다. 스트라이프 값 최소 2개의 가상 디스크가 필요합니다. 임의 환경에서 사용됩니다. 볼륨의 다중 파티션에 따른 스트라이프
스트라이프 크기 | 128KB, 512KB, 1MB, 2MB, 4MB, 8MB 또는 16MB | 스트라이프 가상화 전략에 사용되는 스트라이프에 할당할 가상 디스크상의 메모리 공간 크기입니다. 이 필드는 가상화 매개변수가 스트라이프로 설정되어 있을 때만 유효합니다.

### 관련 항목

- 가상화 전략 정보
- 참조: 표준 저장소 프로파일
- 저장소 프로파일 관리