## 陣列詳細資訊頁面

本頁顯示選取儲存陣列的詳細資訊，包括其他資訊。

下表說明 [陣列詳細資訊] 頁面可用的按鈕和欄位。

欄位 | 說明
--- | ---
更新陣列 | 按一下以更新陣列資訊。
詳細資訊
名稱 | 由系統指定的陣列名稱。
運作狀態 | 陣列目前的運作狀況： 正常 使用中 其他 已損壞 錯誤 無效的配置 失去通訊 無法連線 重新啟動 回復陣列預設值 正在啟動 支援實體錯誤
陣列緊急備援 | 每個磁碟匣的緊急備援數量：0 至 8 個。
區段大小 | 區段大小 (以 KB 為單位)：4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。 陣列中所有虛擬磁碟的區段大小必須相同。當虛擬磁碟已在磁碟匣中，所有磁碟匣上的所有虛擬磁碟必須具有與此虛擬磁碟相同的區段大小。 在建立儲存裝置設定檔時需規劃區段大小，因為您無法在同一陣列上建立區段大小不同的儲存池。虛擬磁碟只能在儲存池設定檔具相同區段大小時才能被配置。
預先讀取模式 | 顯示預先讀取屬性是啟用還是停用。此模式在陣列內的所有虛擬磁碟中必須相同。虛擬磁碟存在於任何磁碟匣後，所有磁碟匣上的所有虛擬磁碟必須使用相同的模式。 使用該模式需詳加計畫，因為您無法在相同陣列中建立具有不同模式的儲存池。如果儲存池的設定檔與預先讀取模式不相符，您可以配置具有未使用磁碟的系統，其磁碟中沒有可配置的虛擬磁碟。
磁碟重建率 | 磁碟重建率的目前設定：[低]、[中]、[高]。重建率越高，效能越容易受到影響。
防故障備用模式 | 防故障備用模式的目前設定。此選項固定為多重路徑傳輸輸入輸出 (MPxIO)。
快取模式 | 用於寫入快取的方法：[自動] (預設)、[之後寫入]、[寫到底] 及 [關]。寫入快取提升了應用程式的效能，因為在這種模式下，資料會寫入快速記憶體中而不是緩慢的磁碟儲存裝置。只要可現場置換單元 (FRU) 沒有故障，預設值 [自動] 就會啟用之後寫入快取。
診斷模式 | 目前的診斷模式。此設定需要額外處理負荷，應該選擇性的使用。診斷模式設定為： BEFIT (預設) － 是一種線上迴路診斷模式，可透過偵測、隔離並且更正發生故障的可現場置換裝置，以始終保持後端磁碟機的可用性。 關 － 診斷模式設定已停用。 使用中 － 診斷模式設定已在使用中並且可以操作。 被動 － 診斷模式設定為記錄嚴重問題，而非次要情況。
磁碟清理 | 磁碟清理功能會持續檢視磁碟區的一致性。因此，無論輸入或輸出資料時，您都會看到 LED 閃爍。 啟用 (預設) － 啟動磁碟清理。啟用磁碟清理需要額外處理負荷，應該選擇性的使用。 已停用 － 停用磁碟清理。 根據預設，磁碟清理功能已啟用。 備註：建議您不要停用磁碟清理功能。停用磁碟清理功能可能會導致發生潛在的磁碟區段錯誤，從而引起多個磁碟故障並遺失資料。
其他資訊
磁碟 | 陣列中的磁碟數量。 按一下以查看 [磁碟摘要] 頁。
複製組 | 與陣列建立關聯的複製組數量。 按一下以查看 [複製組摘要] 頁。
磁碟匣 | 陣列中的磁碟匣數量。 按一下以查看 [磁碟匣摘要] 頁。
虛擬磁碟 | 陣列中的虛擬磁碟數量。 按一下以查看 [虛擬磁碟摘要] 頁。
磁碟區 | 與陣列關聯的磁碟區數量。 按一下可查看 [磁碟區摘要] 頁。

### 相關主題

- 關於陣列與磁碟匣
- 關於儲存匣
- 關於陣列名稱與 IP 位址的慣例
- 顯示儲存陣列資訊
- 修改陣列