## 카드 상태 LED 해석

발광 다이오드(LED)는 다음 절에서 설명하는 대로 많은 카드의 상태를 나타냅니다.

- 관리 인터페이스 카드(MIC) 상태
- 스위치 패브릭 카드(SFC) 상태
- 저장소 자원 카드(SRC) 상태
- 저장소 입출력(SIO) 상태
- 저장소 입출력(SIO) Combo 카드 상태

### 관리 인터페이스 카드(MIC) 상태

각 시스템에는 두 개의 MIC가 있는데, 각각 9개의 LED를 갖습니다. 준비, 전원, 중복 및 주의 LED가 카드의 왼쪽에 있고, 작동1, 작동 2, 링크 및 제거 LED는 오른쪽에 있습니다(아래 그림 참조).

다음 표는 MIC의 준비, 전원, 중복 및 주의 LED의 상태를 보여줍니다.

상태 | 표시 | 조치
--- | --- | ---
| 카드가 정상적으로 작동 중입니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
| 전원이 연결되어 있지 않습니다. | 다음을 확인합니다. 전원 케이블이 확실하게 연결되어 있습니다. MIC가 제대로 설치되어 있습니다. MIC에 결함이 없습니다.
| 하드웨어 장애가 발생했습니다. | MIC가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 적절한 슬롯에 있습니다(예: 5 또는 6). 결함이 없습니다.
| 하드웨어 장애 또는 소프트웨어 장애가 발생했습니다. | MIC가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 결함이 없습니다.
| 카드가 부팅 중입니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
| 하드웨어 또는 소프트웨어 장애가 발생했습니다. | MIC가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 적합한 슬롯(슬롯 1)에 설치되어 있습니다. PC 카드가 설치되어 있습니다. PC 카드가 유효한 코드를 갖습니다.
| 카드가 부팅 중입니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
| 카드가 정상적으로 동작 중이지만 중복이 활성 상태입니다. 카드가 대체 마스터로 작동 중입니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

다음 표는 MIC의 링크 LED의 상태를 표시합니다.

상태 | 표시 | 조치
--- | --- | ---
| 카드가 연결되지 않았습니다. | 다음을 확인합니다. 모든 연결이 손상되지 않았고 안전합니다. 케이블 유형이 올바릅니다(똑바로 되어 있음). 링크의 양단에 연결된 장치에 전원이 들어와 있습니다.
| 카드가 연결되어 있습니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

다음 표는 MIC의 작동 1 LED의 상태를 표시합니다.

상태 | 표시 | 조치
--- | --- | ---
| 링크에 활동이 없습니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
| 링크에 활동이 있습니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

다음 표는 MIC의 작동 2 LED의 상태를 표시합니다.

상태 | 표시 | 조치
--- | --- | ---
| PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) 카드가 설치되지 않았습니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
| PCMCIA 카드가 슬롯에 삽입되어 있습니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

다음 표는 MIC의 제거 LED의 상태를 표시합니다.

상태 | 표시 | 조치
--- | --- | ---
| 카드가 활성 상태입니다. | 카드를 제거하지 마십시오.
| 카드가 활성 상태가 아닙니다. | 카드를 제거할 수 있습니다.

### 스위치 패브릭 카드(SFC) 상태

SFC에는 준비, 전원, 중복 및 주의라는 4개의 LED가 있습니다(아래 그림 참조).

다음 표는 SFC의 LED의 상태를 표시합니다.

상태 | 표시 | 조치
--- | --- | ---
| 카드가 정상적으로 작동 중입니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
| 전원이 연결되어 있지 않습니다. | 다음을 확인합니다. 전원 케이블이 확실하게 연결되어 있습니다. SFC가 제대로 설치되어 있습니다. SFC에 결함이 없습니다.
| 하드웨어 장애가 발생했습니다. | 카드가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 결함이 없습니다.
| 하드웨어 또는 소프트웨어 장애가 발생했습니다. | 1. 이벤트 로그를 확인합니다. 이벤트 로그 표시를 참조하십시오. 2. 카드가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 결함이 없습니다.
| 카드가 부팅 중입니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
| 하드웨어 또는 소프트웨어 장애가 발생했습니다. | 이벤트 로그를 확인합니다. 이벤트 로그 표시를 참조하십시오.
| 카드가 부팅 중입니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
| 정상 작동이지만 중복이 활성 상태입니다. 카드가 대체 마스터로 작동 중입니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

### 저장소 자원 카드(SRC) 상태

SRC에는 준비, 전원, 동기화 및 주의라는 4개의 LED가 있습니다(아래 그림 참조).

다음 표는 SRC의 LED의 상태를 표시합니다.

상태 | 표시 | 조치
--- | --- | ---
| 카드가 정상적으로 작동 중입니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
| 전원이 연결되어 있지 않습니다. | 카드가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 결함이 없습니다.
| 하드웨어 장애가 발생했습니다. | 카드가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 결함이 없습니다.
| 하드웨어 또는 소프트웨어 장애가 발생했습니다. | 이벤트 로그를 확인합니다. 이벤트 로그 표시를 참조하십시오. 카드가 다음 상태인지 확인합니다. 제대로 장착되어 있습니다. 결함이 없습니다.
| 하드웨어 또는 소프트웨어 장애가 발생했습니다. | 이벤트 로그를 확인합니다. 이벤트 로그 표시를 참조하십시오.
| 카드가 부팅 중입니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

### 저장소 입출력(SIO) 상태

SIO 카드에는 각 기가비트 인터페이스 컨버터(GBIC): 링크 및 작동에 대한 두 개의 LED가 있습니다(다음 그림 참조).

다음 표는 SIO 카드의 링크 LED의 상태를 표시합니다.

상태 | 표시 | 조치
--- | --- | ---
| 카드가 연결되지 않았습니다. | 다음을 확인합니다. 모든 연결이 손상되지 않았고 안전합니다. 케이블 유형이 올바릅니다(똑바로 되어 있음). 링크의 양단에 연결된 장치에 전원이 들어와 있습니다.
| 카드가 연결되어 있습니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

다음 표는 SIO 카드의 작동 LED의 상태를 표시합니다.

상태 | 표시 | 조치
--- | --- | ---
| 링크에 활동이 없습니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
| 링크에 활동이 있습니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

### 저장소 입출력(SIO) Combo 카드 상태

SIO Combo 카드에는 각 GBIC: 링크 및 작동에 대한 두 개의 LED가 있습니다(다음 그림 참조).

다음 표는 SIO Combo 카드의 링크 LED의 상태를 표시합니다.

상태 | 표시 | 조치
--- | --- | ---
| 카드가 연결되지 않았습니다. | 다음을 확인합니다. 모든 연결이 손상되지 않았고 안전합니다. 케이블 유형이 올바릅니다(똑바로 되어 있음). 링크의 양단에 연결된 장치에 전원이 들어와 있습니다.
| 카드가 연결되어 있습니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

다음 표는 SIO Combo 카드의 작동 LED의 상태를 표시합니다.

상태 | 표시 | 조치
--- | --- | ---
| 링크에 활동이 없습니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
| 링크에 활동이 없습니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

.

### 관련 항목

- LED 상태 표시기 해석
- 데이터 서비스 플랫폼(DSP) LED 해석