## 알림 정보

모니터링 및 진단 소프트웨어는 로컬 및 원격 수신인에게 경보 알림을 제공하는 메커니즘을 제공합니다.

- 전자 우편 알림 - 전자 우편 알림 옵션은 하나 이상의 전자 우편 및 호출기 주소로 경보 알림을 보내는 기능을 포함합니다. 각 수신인에 대해 알림을 트리거하는 경보의 레벨을 정의할 수 있습니다.
- 원격 알림 - 원격 알림 옵션은 다음을 포함합니다.
  - 단순 네트워크 관리 프로토콜(SNMP) 트랩 - 경보 수신 시 SNMP 트랩을 보내도록 원격 알림을 구성할 수 있습니다. 또한 SNMP 트랩이 보내지는 최대 경보 레벨을 구성할 수도 있습니다.
  - Sun StorEdge Remote Response 서비스 - Sun StorEdge 6920 어레이로부터의 다이얼업 연결을 제공하는 Sun 솔루션 서비스인 Sun StorEdge Remote Response 서비스로 경보 알림을 보내도록 원격 알림을 구성할 수 있습니다. 브라우저 인터페이스에 SSRR로 레이블되는 이 서비스는 경보에 대한 원격 응답을 제공하고 시스템 펌웨어를 업데이트합니다.
  - Network Storage Command Center(NSCC) - Sun 저장 장치 상태 및 성능에 대한 데이터를 수집하는 데 사용되는 데이터베이스인 Sun의 NSCC로 경보 정보를 보내도록 원격 알림을 구성할 수 있습니다. 이 데이터를 사용하여 Sun이 시스템 성능을 개선합니다. 모든 전송된 데이터를 암호화하도록 NSCC 알림을 구성할 수 있습니다.

### 관련 항목

- 전자 우편 구성 작업
- 전자 우편 필터 사용
- 원격 알림 구성