## 啟用進行資料複製的通訊埠

在使用 Gigabit 乙太網路通訊埠進行資料複製之前，您必須考慮數個因素和作出數個決定。若需計畫資料複製的資訊，請參閱規劃資料複製。

若要啟用光纖通道 (FC) 或 Gigabit 乙太網路通訊埠來進行資料複製：

1. 按一下 [Sun StorEdge 6920 Configuration Service] > [邏輯儲存] > [通訊埠]。
   此時會顯示 [通訊埠摘要] 頁。
2. 按一下通訊埠名稱。
   視您選取的通訊埠類型而定，會顯示 [光纖通道通訊埠詳細資訊] 或 [Gigabit 乙太網路通訊埠詳細資訊] 頁。
3. 如果通訊埠為 FC 通訊埠，請按一下 [確定] 確認您要啟用通訊埠進行複製。
   通訊埠的複製狀況會顯示為 [已啟用]。
4. 若通訊埠為 Gigabit 乙太網路通訊埠，請按一下 [配置複製]。
   此時會顯示 [配置 Gigabit 乙太網路通訊埠複製] 精靈。
5. 完成精靈的步驟。

### 相關主題

- 關於資料複製
- 規劃資料複製
- 關於通訊埠
- 顯示通訊埠資訊
- 顯示複製連結資訊
- 停用進行資料複製的通訊埠
- 新增複製連結
- 刪除複製連結