## 關於資料服務平台

資料服務平台 (DSP) 可為系統中的儲存陣列提供虛擬服務。

DSP 的配置資訊儲存在常駐快閃記憶卡中，一旦需要更換目前的 DSP，此卡可移至新的 DSP。

下圖顯示 DSP 的前視圖和後視圖。

前視圖：

後視圖：

DSP 包含下列元件：

- 電源供應器 － DSP 在機櫃的背面上方有兩個托架，每個都包含了 750 瓦特的 AC/DC 電源供應器。這些電源供應器可在機架的中間機板上提供額定的 48V DC 電源。它們是可熱交換的，並提供備援。需要一個電源供應器為全負載機架提供電源。
  電源供應器具有專用的冷卻風扇，它可將空氣從裝置前端吸入然後從背面排出。每個裝置包含一個整合的熱關機電路，用於風扇發生故障之時。
- 電源線 － 分離式電源線連接至每個電源供應器。鎖定把手可阻止在切斷電源前從機架中卸下電源供應器。
- 風扇組件 － 風扇組件包含兩個變速 DC 電風扇與一個風扇控制器卡 (FCC)。風扇將空氣從前端通風口吸入機架，然後將熱空氣從風扇組件中導出。此配置可消除同一機架或鄰近機架中其他裝置產生的氣流回流。風扇組件位於系統機架的前端，是可熱交換組件。
- 管理介面卡 (MIC) － MIC 用於為 DSP 機架提供系統介面與管理控制功能。每個 MIC 具有下列元件：
  - 高效能微處理器
  - RJ-45 串列埠
  - 10/100 乙太網路通訊埠
  - PCMCIA 裝置 (PC 卡)，用於儲存作業影像和配置儲存
- 儲存資源卡 (SRC) 組 － SRC 組用於 DSP 的 FC 介面封包處理。每個插卡組由兩個透過機架中間機板相互連接的機板組成。
  - SRC 是連線處理卡，插接在 DSP 機架的前端。SRC 上的每個處理器管理儲存 I/O (SI O) 卡上的兩個對應通訊埠。
  - SIO 插接在 DSP 機架的後端。SIO 卡提供 DSP 的 FC 通訊埠。此卡總是與 SRC 卡配對。Sun StorEdge 6920 系統支援兩種類型的 SIO 卡。SIO-8 卡具有八個 FC 通訊埠，而 SIO 組合卡上則具有六個 FC 通訊埠和一個 Gigabit 乙太網路通訊埠 (下圖)。

- SRC 夾層 － SRC 夾層配備有 2 GB 記憶體，並可為處理器提供本機記憶體快取。
- 交換器結構卡 (SFC) － SFC 可為 DSP 機架提供中央資料路徑切換功能。

### 相關主題

- 關於 Sun StorEdge 6920 硬體
- 關於系統機櫃