## 关于存储资源卡 (SRC) 集

数据主机通过服务面板上的光纤通道 (FC) 端口连接到存储资源卡 (SRC) 集。 一个 SRC 集包括两个卡：SRC 处理器卡和存储 I/O (SIO) 组合卡。SRC 集往往是成对配置的，因此每个系统至少有两个 SRC 处理器卡和两个 SIO 组合卡。

每个 SRC 集都具有以下特征：

- 卡连接器固定于服务面板的背面。
- 两张卡之间通过机箱中板相连。SRC 处理器卡插至中板的正面，SIO 卡插至中板的背面。
- SIO 组合卡可为存储设备和千兆位以太网连接提供 FC 接口，以便将数据复制到位于远程站点的 Sun StorEdge 6920 系统上。
- 您可以交换卡集中的任何一张卡而不会影响另一张卡。
- 每个 SRC 集都提供六个 FC 端口和一个千兆位以太网端口。 卡上的处理器可识别连接至端口的是主机还是存储设备。通常情况下，每个 SRC 集的四个 FC 端口分配给存储设备，而另外四个 FC 端口则分配给数据主机。

注：为了最优化使用 SRC 集上的处理器，请按以下顺序将这些端口连接至存储设备：8,6,7,5,4,3,2,1。

SRC 集的数目决定了可以连接至该系统的启动器数目。每个系统最少可配置两个 SRC 集（16 个 FC 端口）、最多可配置四个 SRC 集（32 个 FC 端口）。

### 相关主题

- 关于分配端口