## 显示和编辑 MAC 地址（以太网）

通过以太网，您可以将介质访问控制 (MAC) 地址与每个设备的 Internet 协议 (IP) 名称或 IP 地址相关联。每个 MAC 地址可识别每个 IP 名称或 IP 地址所对应的存储位置或设备。当您输入或更新某阵列的 MAC 地址后，引导时会自动为该阵列分配一个 IP 地址。

注：以太网地址是在出厂时为以太网控制器板分配的。为进行网络通信，需要将该固定的以太网地址映射到设备的 IP 地址上。

将介质访问控制 (MAC) 地址与设备相关联：

1. 单击 "Sun Storage Automated Diagnostic Environment" >“管理”>“以太网”。
   屏幕上将显示“以太网”页面。
2. 添加、更改或删除列出设备的 MAC 地址。
   注：在每个设备背面板粘贴的标签上，可以找到该设备的 MAC 地址。
3. 单击“保存”以便用指定的更改来更新该文件。
4. 对每个新分配了 MAC 地址的设备，关闭然后重新打开其电源。

### 相关主题

- 显示和编辑常规设置参数
- 显示和编辑站点信息
- 显示和编辑系统超时设置