## “千兆位以太网端口详细信息”页面

此页面显示选定千兆位以太网端口的详细信息。

下表介绍了“千兆位以太网端口详细信息”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
--- | ---
配置复制 | 单击可运行“配置千兆位以太网端口复制”向导，以便为复制启用端口并创建复制链接。
禁用复制 | 单击可在此端口上禁用数据复制，并删除所有复制链接。
详细信息
端口名称 | 千兆位以太网 n 端口标识符 (ID)。
状况 | 当前链接状况： 联机 － 端口已做好传送数据的准备，其状况为“主动”。 故障 － 端口已发生故障。 脱机 － 端口未做好传送数据的准备，其状况为“链接断开”。
硬件状况 | 硬件的当前状况： 主动 － 物理链接已连通，能够发送与接收数据。 链接断开 － 链接不能发送或接收数据，电缆可能已被拆除或者应答器已关闭。 未知 － 无法确定链接的状况。 失败 － 端口无法进行端口诊断。 回送 － 端口已被设定为回送状况。 没有介质 － 未安装千兆位接口转换器 (GBIC)。 旁路 － 端口已设置为旁路状况。 传输故障 － 发送器已发生故障。
复制 | 在数据复制复制链接中使用的端口的状态： 已禁用 已启用
端口速度 | 端口的运行速度：1000 Mbit/秒
端口类型 | 千兆位以太网端口类型：1000BASE-T
统计
错误计数 | 与此千兆位以太网端口相关联的总错误计数。
写入命令 | 向此千兆位以太网端口发出的写入命令总数。
读取命令 | 从此千兆位以太网端口发出的读取命令总数。
写入的字节数 | 从此千兆位以太网端口写入的字节总数。
读取的字节数 | 已读入此千兆位以太网端口的字节总数。
读取错误 | 读取错误的数量。
写入错误 | 写入错误的数量。
复制属性
本地地址 | IP 地址。
网络掩码 | 默认网关的网络掩码。
默认网关 | 默认网关的 IP 地址。

“附加信息”部分列出了与该端口相关联的复制链接的数量，并允许您浏览到“复制链接摘要”页面。

### 相关主题

- 关于数据复制
- 关于端口
- 显示端口信息
- 显示复制链接信息
- 启用数据复制端口
- 禁用数据复制端口
- 添加复制链接
- 删除复制链接