## 有關儲存網域

一個特殊設計的 Sun StorEdge 6920 系統元素是儲存網域的觀念。儲存網域是由系統來管理的實體裝置和虛擬 (邏輯) 儲存元素的「容器」。

一個儲存網域包含一個虛擬 (內部) 網路、至實體裝置的連線和管理儲存網域的策略。

- 實體裝置包含內部儲存陣列、外部陣列和伺服器。
- 虛擬儲存元素包含虛擬磁碟、儲存裝置設定檔、儲存池和虛擬磁碟區。

儲存網域允許資料隔離，如此可防止從其他主機上存取一個主機或一組主機上的資料。在其預設配置中，系統已提供一個稱為 DEFAULT 的儲存網域。此儲存網域包含「預設」儲存池，以及相關的磁碟與虛擬磁碟。

要將伺服器置於一個群組中，並僅為此伺服器群組提供儲存裝置，您可以將 DEFAULT 儲存網域重新定義至兩個或更多儲存網域。含多個儲存網域的配置可提供允許多台伺服器共用儲存裝置而不會降低用戶端安全性的環境，如下圖所示：

您最多可在一個系統中建立 12 個儲存網域。在一個儲存網域內，您可以連結到多個儲存池。但是，每個儲存池僅能夠與一個儲存網域進行連結。例如，假設「財務」網域包含隨機 I/O 和郵件空間池，「工程」網域包含檔案服務池，而「銷售」網域則包含循序池。在此範例中，「財務」網域也無法與「檔案服務」或「循序」池連結，「工程」網域也無法與「隨機 I/O」、「郵件空間」或「循序」池連結，而「銷售」網域也無法與「隨機 I/O」、「郵件空間」或「檔案服務」池連結。

要查看目前的儲存網域，請移至 [儲存網域摘要] 頁面，如顯示儲存網域資訊所述。

### 相關主題

- 關於系統的預設狀態
- 關於預備儲存
- 管理儲存網域