## 词汇表

英文字母：A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

本词汇表中以 "(SNIA)" 结尾的定义摘自全球网络存储工业协会 (SNIA) 词典。 要查看完整的 SNIA 词典，请访问网站：www.snia.org/education/dictionary。

中文拼音：A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

### 英文字母：

DAS

请参阅直接连接式存储 (DAS)。

DSP

请参阅数据服务平台 (DSP)。

EMI

请参阅电磁干扰。

FC

请参阅光纤通道 (FC)。

FC 端口

请参阅光纤通道 (FC) 端口。

FC 交换机

请参阅光纤通道 (FC) 交换机。

FRU

请参阅现场可更换单元 (FRU)。

FSA

请参阅故障签名分析。

HBA

请参阅主机总线适配器 (HBA)。

I/O 面板

服务面板的一部分，它可为数据主机、内部存储、外部存储、千兆位以太网端口提供用于远程复制的光纤通道 (FC) 端口连接，可为至多两个扩展机箱提供电源连接，还可为扩展机箱提供以太网连接和 FC 连接。 另请参阅服务面板和服务处理器面板。

IOPS

事务处理速度的度量标准，表示每秒钟处理的输入事务和输出事务数量。

LAN

请参阅局域网(LAN)。

LUN

请参阅逻辑单元号 (LUN)。

LUN 屏蔽

对映射的启动器进行过滤的进程。

LUN 映射

为启动器指定卷访问权限（“只读”、“读/写”或“无”）的进程。

MAC 地址

请参阅介质访问控制 (MAC) 地址。

MIC

请参阅管理接口卡 (MIC)。

NSCC

请参阅网络存储命令中心 (NSCC)。

PDU

请参阅配电单元 (PDU)。

RAID

"Redundant Array of Independent Disks"（独立冗余磁盘阵列）的首字母缩写，用于管理多个磁盘的一系列技术，可以降低主机环境的成本并提供优异的数据可用性和性能特性。(SNIA)

SAN

请参阅存储区域网 (SAN)。

SFC

请参阅交换机光纤网络卡 (SFC)。

SIO 卡

请参阅存储 I/O (SIO) 卡。

SMTP

请参阅简单邮件传输协议 (SMTP)。

SRC

请参阅存储资源卡 (SRC)。

SSRR

请参阅 Sun StorEdge Remote Response 服务。

Sun Management Center (SunMC)

一个用于监视和管理 Sun 环境的元素管理系统。 Sun Management Center 还可以与主要的企业管理软件，包括 Storage Automated Diagnostic Environment，相结合来为用户提供统一的管理基础结构。 Sun Management Center 的基本软件包是免费的，可提供硬件监视功能。 高级应用（附加软件）对基本软件包的监视功能进行了扩展。

Sun StorEdge Remote Response 服务

Sun StorEdge 系列存储系统的远程支持方案，可以预先识别操作异常情况，以防它们影响系统的正常运作。通过全天侯地监控，并与 Sun 和远程支持人员密切联系，Sun StorEdge Remote Response 服务可使您的存储系统保持最佳的运行状态。

SunMC

请参阅 Sun Management Center (SunMC)。

USB 闪存盘

一块连接到存储服务处理器的磁盘，可为存储服务处理器和数据服务平台 (DSP) 存储系统特性。该磁盘连接到存储服务处理器的 USB 端口上。

WWN

请参阅全球通用名称 (WWN)。

返回页首

### 中文拼音：

B

报警

需要进行维护操作的一类事件。另请参阅事件。

并行监视

一种监视控制模式，允许代理在一个代理轮询周期中并行检查多个设备。提高其控制值（大于默认值 (1)）的优点是：存在大量设备时可提高监视设备的速度；缺点是：代理将消耗更多的内存和CPU 循环。

并置

一种存储分配方法，使用此方法时，磁盘中的连续块将链接在一起以形成一个较大的逻辑设备。此方法可将若干个物理设备的存储容量组合在一起。 另请参阅分散读写。

返回页首

C

策略

能够对系统事件产生自动响应的规则或指导。

池

请参阅存储池。

传统卷

一个外部存储阵列上的完整逻辑单元号 (LUN)，您可以像其他本地卷一样以特定的方式使用它，同时保留该外部存储阵列上的用户数据。 您可以将系统的数据服务应用到传统卷，但却不能对传统卷进行扩展。

磁盘

一种可覆写的非易失性物理数据存储设备。 另请参阅虚拟磁盘。

从代理

Sun Storage Automated Diagnostic Environment（企业版）中的一个运行状况监视代理，它从其指定监视的设备收集运行状况和性能数据，并将这些事件转发给主代理或备用主代理，以进行评估和发送相应的通知。 缺少主代理或备用主代理时，从代理无法执行其全部功能。 另请参阅主代理和主代理/备用主代理。

存储 I/O (SIO) 卡

一种为数据服务平台 (DSP) 提供光纤通道 (FC) 端口的卡。此卡始终与存储资源卡 (SRC) 成对配置。Sun StorEdge 6920 支持两种类型的 SIO 卡。 SIO-8 卡有八个 FC 端口，而 SIO 组合卡有六个 FC 端口和一个千兆位以太网端口。 另请参阅存储资源卡 (SRC)。

存储并转发

请参阅异步复制。

存储池

一个容器，它将物理磁盘容量（在浏览器界面中抽象为虚拟磁盘）进行逻辑分组，使其成为包含可用存储容量的逻辑池。 存储池的特征由存储配置文件进行定义。 您可以创建多个存储池来分隔存储容量，以用于不同类型的应用程序（如高吞吐量和在线事务处理应用程序）。

存储端口

I/O 面板上的一个端口，用于连接内部存储。 另请参阅主机端口。

存储服务处理器

一种集成在系统中的管理设备，为系统组件提供统一的管理访问，以及本地和远程的管理、维护功能。存储服务处理器还支持修补程序、固件和软件的自动升级。

存储服务处理器辅助托盘

存储服务处理器的一部分，其中包含：一个调制解调器、一个带有防火墙的路由器、一个以太网集线器以及一个网络终端集中器 (NTC)。

存储配置文件

存储配置文件定义了存储性能特征，如 RAID 级别、段大小、专用热备用驱动器以及虚拟策略等。 您可以为使用存储的应用程序选择使用适当的预定义配置文件，也可以为它们创建自定义的配置文件。

存储区域网 (SAN)

一种体系结构，在此结构中，存储要素互相连接并连接至某个服务器，该服务器是所有 SAN 存储网络的接入点。

存储托盘

包含磁盘的附件。 带有 RAID 控制器的存储托盘称为控制器托盘，不带控制器的存储托盘称为扩展托盘。 另请参阅控制器托盘和扩展托盘。

存储域

包含系统总存储资源的子集的安全容器。 您可以创建多个存储域，从而安全地将系统的总存储资源进行分区。 这样，您便可以将多个部门或应用程序组织到一个存储管理体系结构内。

存储资源卡 (SRC)

一种用来为数据服务平台 (DSP) 提供存储处理器的卡。 SRC 总是与存储 I/O (SIO) 卡成对配置。另请参阅存储 I/O (SIO) 卡。

存储资源卡 (SRC) 集

数据服务平台 (DSP) 中共同提供光纤通道 (FC) 和千兆位以太网接口的两个卡：存储资源卡 (SRC) 和存储 I/O (SIO) 卡。可在 DSP 中安装二到四个 SRC 集，以提供将数据主机连接到系统的端口。 另请参阅存储 I/O (SIO) 卡。

重建

发生磁盘故障后，在替换磁盘上还原丢失数据的过程。

重新加入

将分隔的镜像组件恢复回镜像内，这样，重新同步过程结束后，该镜像组件将与镜像内的其他组件具有完全相同的数据。 另请参阅镜像组件、反向重新加入和分隔。

重新同步

镜像组件的同步，完成此操作后，镜像内应包含同一数据集的完全相同且彼此独立的数据副本。在镜像组件上执行重新加入或反向重新加入操作时，将进行重新同步操作。

重新执行快照

重新创建一个快照，并用新快照替换旧快照。

返回页首

D

带内管理

在同一介质上对主数据协议以外的其他协议作为主数据协议进行的传输。管理协议就是一种常见的带内传输实例。(SNIA)
Sun StorEdge 6920 系统使用主机与存储阵列之间的带内管理路径来传输数据和管理流量。 另请参阅带外管理。

带外管理

对光纤通道网络外部的光纤通道组件的管理信息进行的传播，通常通过以太网传播。(SNIA) Sun StorEdge 6920 系统通过服务面板和局域网 (LAN) 之间的以太网连接，通过带外网络进行管理。 另请参阅带内管理。

代理

系统中的监视和诊断软件的组件，用来收集系统的运行状况和资源信息。

电磁干扰

干扰正常信息传输的电磁辐射信号。

独立副本

请参阅镜像组件和镜像。

多路径

一种冗余设计，可为目标提供至少两条物理路径。

返回页首

F

反向同步

请参阅角色反转。

反向重新加入

将分隔的镜像组件恢复回镜像内，这样，重新同步操作结束后，镜像内所有镜像组件的数据将与之前被分隔的组件完全一样。 另请参阅中断、镜像组件、重新加入、重新同步和分隔。

范围

物理或虚拟磁盘上的一组连续块，它们具有连续的逻辑地址。

非自持存储

请参阅外部存储。

分隔

将镜像组件与镜像分离，以便以后将其重新加入。每个镜像至多可以有四个分隔的镜像组件，系统会将分隔的镜像组件作为镜像的组成部分，继续对其进行跟踪。 另请参阅镜像组件、重新加入、反向重新加入和快照。

分区

一种将存储区域网 (SAN) 划分为不相交的区域，或网络上的节点子集的方法。区域外的 SAN 节点对于区域内的节点是不可见的。在交换式 SAN 中，可将每个区域内的通信流量与区域外的通信流量从物理上进行隔离。 (SNIA) 另请参阅区域。

分散读写

数据分散读写的简称，也称为 RAID 级别 0 或 RAID 0。是一种映射技术，它以循环模式将固定大小的连续范围内的虚拟磁盘数据地址映射到连续的阵列成员 (SNIA) 另请参阅并置。

分散读写大小

一个分散读写单位中的数据块数量。 分散读写阵列的分散读写大小等于分散读写深度与成员宽度的乘积。 奇偶校验 RAID 阵列的分散读写大小等于分散读写深度与成员宽度减 1 后的乘积。 (SNIA) 另请参阅分散读写。

服务处理器面板

是服务面板的一部分，提供一个调制解调器连接、数个 LAN 连接、数个串行端口和一个可连接到数据服务平台 (DSP) 管理接口卡 (MIC) 的 AUX 端口。

服务顾问

一个诊断工具组件，可以为维修存储设备提供工具和步骤。

服务面板

位于基本机箱背面的一组输入输出连接，可以为控制路径功能和数据路径功能提供电缆连接接口。 服务面板由服务处理器面板和 I/O 面板组成。 另请参阅 I/O 面板和服务处理器面板。

辅助对等点

物理上相互独立的系统对中的一个，辅助复制集驻留在该系统上。 辅助对等点接收其对应的远程主对等点的用户数据。

辅助卷

主卷的远程副本。辅助卷是主卷的复制副本。 您可以映射辅助卷，也可以创建辅助卷的卷快照。您不能对辅助卷执行读写操作，除非该卷处于记分板模式或者您将其角色更改为主角色。

复制

请参阅数据复制。

复制对等点

互补的组件对（分别位于物理上独立的两个系统上）中的一个组件。例如，将用户数据复制到远程系统，该远程系统即为用户数据所驻留的系统的伙伴，或远程对等点。

复制集

一个与远程对等点上某个远程卷成对的、相互参照的本地卷。复制集与位于远程对等点的具有相同配置的复制集一起提供复制实例。 复制集内的本地卷将与一个复制位图相关联，同时还将根据其属性与一个异步队列相关联。

复制链接

一种与千兆位以太网端口关联的逻辑连接，用于在主站点和辅助站点之间传输数据和复制控制命令。 必须启用两个站点的千兆位以太网端口进行数据复制，并且为其配置对方站点的 IP 信息。

复制位图

用于跟踪主卷变化的位图。对主对等点执行的写操作将被记录在复制位图内。如果为辅助卷赋予主卷的角色，则辅助对等点的复制集中也会包含一个用于跟踪其变化的复制位图。

父卷

用以执行快照的卷。 另请参阅快照。

返回页首

G

故障签名分析

诊断和监视软件对特定的事件集采用的一种算法，可按照时间和地点将事件与特定的原因相关联。故障签名分析将最重要的事件假定为最可能的起因，并将该事件下的其他事件汇集到一起，以便在单个起因可能导致多个事件时提高信噪比。

故障转移和恢复

将数据路径自动更改为备用路径的过程。

关联副本

请参阅快照。

管理接口卡 (MIC)

管理软件所驻留的卡。 每个数据服务平台有两个 MIC，它们以主代理/备用主代理操作。

管理路径

请参阅带外管理。

管理主机

通过带内和/或带外网络连接到系统，并对系统进行管理的主机。可以在管理主机上安装监视软件，如远程 CLI 软件包、Sun StorEdge Enterprise Storage Manager、Sun Storage Automated Diagnostic Environment（企业版）或第三方监视程序。通过网络连接，管理主机还可用于在其他计算机上运行管理软件

光纤通道 (FC)

有关串行 I/O 总线标准的集合，可在两个端口间以高达每秒 100MB 的速率传输数据，标准中建议使用更高的速率。光纤通道支持点对点、仲裁环路以及交换式拓扑。与 SCSI 不同，光纤通道标准完全通过行业合作进行开发，SCSI 则是由某个供应商开发，在成为事实上的标准之后，才提交到有关标准化组织进行认可。(SNIA)

光纤通道 (FC) 端口

I/O 面板上的一个端口，用以将数据主机、外部存储或内部存储连接到 Sun StorEdge 6920 系统。 另请参阅主机端口和存储端口。

光纤通道 (FC) 交换机

一种网络设备，它可以将数据包直接发送至那些与光纤通道存储区域网 (SAN) 中给定的网络地址相关联的端口。光纤通道交换机可用于扩展连接的数据主机或外部存储设备的数量。每个交换机都由其自带的管理软件进行管理。

光纤网络

一个光纤通道交换机，或两个或多个互相连接的光纤通道交换机，其连接方式允许任何交换机上的任何两个 N_Port 间可以进行物理数据传输。(SNIA)

返回页首

H

恢复操作

一种数据复制时的同步操作，可将主卷上的用户数据复制到辅助卷上。进行复制时，数据被同步。用户或系统均可以启动同步操作。 另请参阅自动同步、暂停操作和同步。

回滚

一个过程，用来重置卷的数据，使其与该卷的某个快照完全一样。

返回页首

J

基本机箱

系统的主机箱，它包含一个数据服务平台 (DSP)、数个存储托盘、一个带有 USB 闪存盘的存储服务处理器、一个存储服务处理器辅助托盘、一个服务面板以及多个配电单元 (PDU)。基本机箱内预布置了以太网电缆、光纤通道电缆以及电源电缆，可连接到一个或两个扩展机箱。 另请参阅扩展机箱。

简单网络管理协议 (SNMP)

监视和管理网络中的系统和设备的一种协议。 被监视和管理的数据是由管理信息库 (MIB) 定义的。 该协议支持数据的请求和检索、数据的设置或写入以及触发事件的陷阱。(SNIA)

简单邮件传输协议 (SMTP)

在服务器之间发送电子邮件消息的一种协议。 大多数在 Internet 上发送邮件的电子邮件系统使用 SMTP 在服务器之间发送消息；使用邮局协议 (POP) 或互连网信息访问协议 (IMAP) 的电子邮件用户可以收到这些消息。 另外，邮件客户机通常也使用 SMTP 协议将消息发往邮件服务器。 这就是您在配置电子邮件应用程序时，为什么要指定 POP 或 IMAP，以及 SMTP 服务器的原因。 (Webopedia)

降级

卷的一种运行情况，其中一条或多条输入或输出数据路径无法正常操作。尽管冗余故障转移路径仍然完好，但对于您的存储配置而言，降级卷已不再具有重要价值，因此可能需要将其从系统中删除。

交换机光纤网络卡 (SFC)

一种板卡，用于为数据服务平台 (DSP) 提供中央切换功能。

角色反转

在进行数据复制时，为已建立的复制集内的辅助主机赋予主控主机的角色的过程，辅助卷的内容被更新到主卷上。 角色反转是一种故障转移技术，可在主站点出现故障或进行灾难演习时使用。

介质访问控制 (MAC) 地址

用于标识以太网控制器板的物理地址。 MAC 地址也称为以太网地址，在出厂时已经设置，必须将其映射至设备的 IP 地址。

镜像

Sun StorEdge 6920 系统中一种特殊的卷类型，至多由四个彼此独立但内容相同的镜像组件组成，您可以单独访问这些组件（通过镜像），以跟踪更改、更新数据集和管理数据迁移策略。

镜像

一种存储方式（也称作 RAID 级别 1、独立副本或实时副本），这种方式可将两个或多个彼此独立但完全相同的数据副本保留在不同介质上。典型的镜像技术允许对数据集进行克隆，从而为存储系统提供冗余性能。在 Sun StorEdge 6920 系统中，您至多可以为每个映像创建并处理四个相同的镜像组件，并可单独访问其中的任一组件，跟踪其数据变化并保持数据的完整性。 另请参阅镜像和镜像组件。

镜像卷

请参阅镜像和镜像组件。

镜像日志

用以跟踪镜像组件相对于整个镜像的状况变化（如重新同步操作的进度）的存储池区域。

镜像组件

Sun StorEdge 6920 系统中，组成镜像的同一数据集的单独备份（至多四个）。您在其中一个镜像组件上执行操作时，重新同步进程便会开始对镜像进行同步，从而保证每一组件仍是同一数据集的相同但彼此独立的备份。您可以对镜像组件执行多种操作。 另请参阅中断，强制中断，重新加入，反向重新加入，重新同步和分隔。

局域网(LAN)

一种在有限的范围内（其直径通常小于五千米）通过专用的布线连接大量节点，以相互通信的通信基础结构。

卷

从单个存储池中分配的，逻辑上相邻的多个存储块，磁盘阵列将其用一个逻辑单元号 (LUN) 表示。 它可以跨越组成阵列的物理设备，也可以整个地包含在一个物理磁盘中，这取决于它的虚拟策略、大小和内部阵列配置。通过使用阵列控制器，这些详细信息对于运行在附加服务器系统上的应用程序来说都是透明的。

返回页首

K

客户 LAN

请参阅站点 LAN。

空闲

卷的一种状况，未被映射到启动器。

控制路径

用于传递系统管理信息的线路，通常是带外连接。 另请参阅带外管理。

控制器单元

用于管理阵列的 RAID 功能以及故障转移特性的卡。

控制器对

用于维修一组存储托盘的一对控制器单元。

控制器托盘

安装了一个 RAID 控制器以及多个磁盘驱动器（至多 14 个）的存储托盘。在 Sun StorEdge 6920 系统中，一对控制器托盘是最小的一种存储阵列配置，即 2x2 阵列类型。 另请参阅扩展托盘。

快速启动操作

暂停操作的一个选项，在此过程中，它使用一种方法（如备份磁带）将数据从主卷复制到辅助卷。采用这一方法，可以避免在通过物理连接发送主卷数据时需要执行的初始步骤。例如，网络带宽可能会影响快速启动过程。 另请参阅恢复操作和暂停操作。

快照

卷数据在特定时间点的即时副本。 为某个卷制作的快照被存储在该卷（父卷）的快照保留空间内。

快照保留空间

取自存储池的部分存储空间，系统将父卷的原始数据的快照（覆写之前的）保存在此处。 另请参阅存储池。

扩展

在管理卷时，用来增加卷的容量。

扩展机箱

可连接至基本机箱以增加存储容量的一个机箱，其中预置了以太网电缆、光纤通道电缆和电源电缆。电源管理电缆连接机箱的服务面板，光纤通道/以太网电缆连接机箱的 I/O 面板。 另请参阅基本机箱。

扩展托盘

一个最多可容纳 14 个磁盘驱动器但没有安装 RAID 控制器的存储托盘。这种存储托盘用于扩展阵列容量，在使用时必须将其连接到控制器托盘。 另请参阅控制器托盘。

返回页首

L

逻辑单元号 (LUN)

具有目标的逻辑单元的 SCSI 标识符。(SNIA)
在 Sun StorEdge 6920 系统中，LUN 是一个与卷到启动器的映射相关联的编号。

返回页首

M

目标

接收 SCSI I/O 命令的系统组件。(SNIA)
Sun StorEdge 6920 系统中的一个目标，可以是一个启动器或逻辑单元编号(LUN)。

返回页首

N

内部存储

物理上位于 Sun StorEdge 6920 系统基本机箱或扩展机箱内部，并由系统管理软件进行管理的阵列。 另请参阅外部存储。

返回页首

P

配电单元 (PDU)

用于管理系统电源的部件。Sun StorEdge 6920 系统提供两个 PDU，可使管理软件控制对系统组件的电源分配，从而实现快速远程管理 (LOM) 和对现场可更换单元 (FRU) 进行维修。

配置文件

请参阅存储配置文件。

返回页首

Q

启动器

在光纤通道 (FC) 网络上用来启动 I/O 操作的一个系统组件。如果 FC 光纤网络分区规则允许，FC 网络内连接的每台主机都可以启动与存储阵列相关的事务。每个连接到 FC 网络的主机都代表一个独立的启动器，如果主机通过两个主机总线适配器 (HBA) 接入系统，则系统会将其视作两个不同的启动器（类似于多宿主的以太网主机）。然而在循环模式下使用多路径时，多个 HBA 会组合在一起，因此，多路径软件会将该组 HBA 视为单个启动器。

强制中断

在重新同步操作完成之前删除镜像中的镜像组件（镜像卷），该操作会导致镜像组件（镜像卷）的数据发生降级情况。与中断操作的结果一样，被强制中断的镜像组件会成为系统的独立卷，但无法对其进行访问，因此可能需要将其删除。 另请参阅中断、降级、镜像组件和重新同步。

区域

允许通过光纤网络彼此通信的光纤通道 N_Port 和/或 NL_Port（即设备端口）的集合。(SNIA)

全球通用名称 (WWN)

系统为端口、启动器、虚拟磁盘或卷指定的唯一标识符。 一个对象的 WWN 在其存在期限内不会更改，也不会被重新用来命名其他的对象。

返回页首

R

热备用驱动器

控制器用来更换故障磁盘的驱动器。 另请参阅阵列热备用磁盘和专用热备用磁盘。

返回页首

S

闪存卡或闪存盘

请参阅 USB 闪存盘。

时间点副本

已定义数据集的完全可用的副本，其中包含数据在某一时间点的映像。逻辑上将此副本视为发生在该时间点，但事实上可能会在其他时间执行部分或全部复制（例如，通过数据库日志回放或回滚），只要操作的结果与该时间点的数据一致即可。执行过程可能会将时间点副本限制为只读，也可能允许在该时间点后执行写操作。(SNIA)
在数据复制时，放置主复制集的存储系统是辅助站点的远程副本。也称为本地站点副本。 另请参阅快照。

实时复制

请参阅镜像。

事件

由设备向监视代理的系统报告的任何情况。 另请参阅报警。

瘦脚本客户机

请参阅远程脚本 CLI 客户机。

数据分散读写

请参阅分散读写。

数据服务平台 (DSP)

Sun StorEdge 6920 系统的控制器组件，它可以对存储设备进行合并和虚拟，从而使系统中的所有存储可作为一个可扩展的单个实体进行管理。

数据复制

一种用于进行灾难恢复和保证业务持续进行的方法，它通过在本地站点保留主卷和在远程站点保留辅助卷对数据进行保护，其中远程站点的数据将随时与主站点的数据保持一致。

数据路径

用于在数据主机和存储阵列之间传输数据包的线路。 另请参阅带内管理。

数据主机

任何使用 Sun StorEdge 6920 系统进行存储的主机。 数据主机可直接连接到系统（直接连接式存储，或 DAS），也可连接至支持多个数据主机的外部交换机（存储区域网，或 SAN）。

返回页首

T

通知

当一个或多个事件需要将故障报告给配置的通知收件人（如本地电子邮件地址、SNMP 端口或者远程服务 － 如 Sun StorEdge Remote Response 服务）时，由主代理执行的进程。主代理将生成事件并收集必要信息，然后按照用户配置的传输机制来发送事件。监视和诊断软件支持将通知发送到一个或多个收件人，以满足通知的期望等级。注：Sun StorEdge 6920 阵列包含一个单独的代理，其功能如同阵列的主代理。

同步

在指定的时间点对齐或创建条目以使其一致的操作。 (SNIA)
进行镜像时，请参阅重新同步。

同步复制

一种复制技术，应用此技术时，必须将数据提交到主站点和辅助站点的存储系统后，才能对主卷的写操作予以确认。 另请参阅异步复制。

托盘

请参阅存储托盘。

拓扑

存储网络或存储系统的图形化描述。

返回页首

W

外部存储

连接到 Sun StorEdge 6920 系统，但位于基本机箱或扩展机箱外部的一块物理磁盘或一个存储阵列。

完全同步

进行卷到卷之间的完全复制的一种恢复操作。常规恢复操作仅复制主卷与辅助卷之间的差异，而完全同步操作将复制卷的全部内容。首次在复制集上恢复数据复制时，系统会执行完全同步操作。 请参阅恢复操作和同步。

网络存储命令中心 (NSCC)

Sun 设计并维护的一个系统信息库和应用程序，由一个数据库和一个基于浏览器的用户界面组成，用来收集和分析来自支持的存储设备的运行状况和性能数据。

返回页首

X

现场可更换单元 (FRU)

可在现场更换的装配件，无需将系统运回制造商处进行修理。

写复制

一种用于维护数据集合的时间点副本的技术，其特点是只拷贝复制操作开始后被修改的数据。初始的源数据则用于满足来自源数据自身以及来自时间点副本未修改部分的读请求。 (SNIA) 另请参阅快照保留空间。

写排序

可确保对辅助卷的写操作和对主卷的写操作按同样的顺序发生的一个进程。

写顺序一致性

在一致性组或复制集中的所有卷上保持写排序的一致性。

修补程序

对存储设备或设备组件进行更新的软件或固件。

修订版分析

在 Sun Storage Automated Diagnostic Environment（企业版）中，收集系统的软件和固件的当前修订版信息，并将其与可接受的版本集进行比较的过程。 另请参阅修订版维护。

修订版删除

从存储设备或设备组件删除修补程序更新的过程。 另请参阅修订版升级。

修订版升级

为存储设备或设备组件安装修补程序更新的操作。 另请参阅修订版删除。

修订版维护

一种系统进程，它首先对系统中的元素执行修订版分析，然后为它们查找、获取和安装必须的修补程序，从而将系统元素的修订版级别更新为可接受的修订版级别。 另请参阅修订版分析。

虚拟

为了进行有益的抽象，将一个或多个服务或功能（后端）与附加功能（前端）集合在一起的操作。虚拟操作通常可以隐藏后端的复杂性，或为现有的后端服务添加或集成新功能。以下是一些虚拟示例：可将某个服务的多个实例集合为一个虚拟服务，或可为某个不安全的服务添加安全性功能。虚拟可以嵌套，也可以应用到系统的多个层中。(SNIA)
Sun StorEdge 6920 系统使用虚拟属性来创建和管理存储池。 另请参阅并置和分散读写。

虚拟策略 (virtualization strategy)

在多个虚拟磁盘之间虚拟数据时选择使用的技术。 另请参阅并置和分散读写。

虚拟磁盘

磁盘数据块的集合，在操作环境中表现为某个范围内连续编号的逻辑块，这些逻辑块具有类似磁盘的存储和 I/O 语义。 虚拟磁盘是磁盘阵列对象，从操作环境的观点来看，它与物理磁盘非常类似。(SNIA)
在 Sun StorEdge 6920 系统中，系统本身即是操作环境。

返回页首

Y

一致性组

多个复制集的集合，它可确保写顺序在所有复制集内的主卷上一致。对一致性组执行的操作会应用到该一致性组中的所有复制集，从而也会应用到复制集中的卷。

异步队列

数据复制过程中使用的一个队列，用来存储要复制到远程站点的写操作。写操作一旦被放入异步队列，应用程序便会给予确认；当网络容量允许时，异步队列内的写操作将被转发到远程站点。异步队列是一种持久性队列，因此，即使主站点发生灾难性事件，异步队列中的数据也不会丢失。

异步复制

一种数据复制形式，使用这种复制形式时，应用程序写操作将同时写入主站点以及主站点上的异步队列中。当网络容量允许时，异步队列将把队列中的写操作转发到辅助站点。写操作何时复制到辅助站点，或是否成功复制到辅助站点，均不会影响主站点对写操作的确认。异步复制方式不受辅助站点复制操作延迟的影响，从而避免了因远距离传播而导致的 I/O 响应时间延迟。 另请参阅同步复制。

域

请参阅存储域。

原始卷

镜像卷或数据迁移操作的起始点。 进行镜像时，另请参阅主组件。

远程脚本 CLI 客户机

一个可使您从远程管理主机管理系统的命令行界面 (CLI)。客户机通过一个安全的带外接口 (HTTPS) 与管理软件通信，它具有与浏览器界面相同的管理和监视能力。客户机程序必须安装在能够对系统进行网络访问的主机上。

返回页首

Z

暂停操作

在数据复制过程中的一种操作，此操作会暂停复制集或一致性组的活动，并使用内部位图跟踪对卷执行的写操作，而不是通过物理连接将写操作发送到辅助卷。 对辅助对等点的访问被中断或不稳定时，可采用此方法跟踪未进行远程复制的写操作。 软件将使用复制位图重建数据复制，与卷到卷的完全复制不同，这是一种优化的更新同步。 另请参阅快速启动操作和恢复操作。

站点 LAN

站点的局域网。系统通过服务面板上的 "USER LAN" 端口连接到您的 LAN。 将系统连接到您的 LAN 之后，您便可以从 LAN 中的任何主机上使用浏览器来管理系统。

阵列

具有单独的存储设备功能的多个磁盘驱动器。高可用性 (HA) 阵列配置具有多个由磁盘驱动器组成的控制器托盘和扩展托盘。 另请参阅阵列类型。

阵列类型

一种内部存储阵列的配置，由控制器单元的数量以及存储托盘的总数决定。例如，一个 2x4 存储阵列配置总共包含四个存储托盘，其中有两个是控制器托盘。

阵列热备用磁盘

阵列中的一个备用磁盘，当任何处于活动状态的磁盘出现故障时，可用它来进行故障转移。 另请参阅专用热备用磁盘和热备用驱动器。

直接连接式存储 (DAS)

一种存储结构，在此结构中，存储数据的系统将物理连接至存储元素。

中断

从镜像中删除一个镜像组件，并断开它与其他镜像组件之间的关联。中断的镜像组件将成为系统中的独立卷，不再保持与其他镜像组件的同步。 另请参阅镜像组件和分隔。

主代理/备用主代理

在 Sun Storage Automated Diagnostic Environment（企业版）中，当主代理在定义的时间段内未能将心跳信号发送到备用主代理时，用户指定的用来暂代主代理的一个从代理。备用主代理并不承担主代理的所有责任，它仅作为其他从代理的聚集点来收集它们的事件，直至主代理恢复到活动状态。 另请参阅主代理和从代理。

主代理

在 Sun Storage Automated Diagnostic Environment（企业版）中，用户指定的监视运行状况的主代理，它是一个或多个从代理的集结点。主代理的责任包括：对从代理提交的事件进行分析、为本地和远程收件人生成报警通知以及为从代理提供用户界面。 另请参阅主代理/备用主代理和从代理。

主对等点

物理上相互独立的系统对中的一个，主复制集驻留在该系统上。 对等主系统把用户数据复制到其远程伙伴，即对等辅助系统。

主机端口

I/O 面板上连接数据主机的端口。 另请参阅存储端口。

主机总线适配器 (HBA)

一个将主机 I/O 总线连接到计算机的内存系统的 I/O 适配器。 (SNIA) 另请参阅启动器。

主卷

包含原始用户数据（主对等点将这些数据复制到辅助对等点）的卷。

主组件

建立镜像卷时创建的第一个组件。 另请参阅镜像、镜像组件和镜像卷。

专用热备用磁盘

存储托盘中的虚拟磁盘用作热备用 驱动器的一块磁盘（仅可用于一个虚拟磁盘）。

准备

为主机分配和指定存储的过程。

自持存储

请参阅内部存储。

自动同步

一个可在主站点启用的选项，启用该选项后，只要链接已建立，便会尝试对复制集或一致性组进行同步。例如，即使存在链接错误，但如果启用了自动同步功能，同步可在链接正常后继续进行。

组合卡

请参阅存储 I/O (SIO) 卡。

组件

请参阅镜像组件。

返回页首