## 关于阵列和托盘

由于托盘往往成对配置以获得高可用性 (HA)，因此每个 HA 阵列配置均包含 2 个控制器托盘以及 0 到 4 个扩展托盘，从而使每个阵列最多可包含 6 个托盘和 84 个磁盘。

- 机箱中可安装的存储托盘数量要受到机箱内可用空间及阵列配置的限制。
- 阵列数量要受到可用存储端口数量的限制。每个阵列均通过服务面板上的光纤通道 (FC) 端口与单个存储端口相连接。
- 在第一个扩展机箱中，阵列数量还受到安装在基本机箱中的阵列数量的限制。第二个扩展机箱中的阵列数量同时受到第一个和第二个机箱中阵列数量的限制。

要查看当前存储托盘，请转至“存储托盘摘要”页面，如显示存储托盘信息中所述。

要查看当前存储阵列，请转至“存储阵列摘要”页面，如显示存储阵列信息中所述。

### 相关主题

- 关于存储托盘
- 关于阵列名称和 IP 地址的约定
- 显示存储阵列信息
- 修改阵列