## キャビネットの識別子について

それぞれのシステムはベースキャビネット、およびオプションで最大 2 つの拡張キャビネットから構成されます。キャビネット番号は、キャビネット内のアレイおよびその他のハードウェアの名前と IP (Internet Protocol) アドレスで使用されます。

次のように、キャビネットには 0 から 2 の番号が付けられます。

- ベースキャビネット : 0
- 拡張キャビネット : 1
- 拡張キャビネット : 2

ベースキャビネットのトレイの最大数は 8 です。拡張キャビネットのトレイの最大数は、12 です。次の図は、トレイの最大数とトレイの番号付け方法を示しています (各トレイはコントローラトレイとして示されています)。

###
関連項目

- ストレージトレイについて
- アレイとトレイについて
- トレイの番号付け規則について
- ストレージトレイ情報の表示