## 关于分配端口

服务面板包含两部分：位于顶部的服务处理器面板和位于底部的 I/O 面板。服务面板可提供以下连接：

- 调制解调器连接
- 用于管理的局域网 (LAN) 连接
- 串行端口
- 光纤通道 (FC) 端口，用于连接数据主机、存储设备、外部存储设备和 Sun StorEdge 6920 系统。
- 用以连接远程 Sun StorEdge 6920 系统的千兆位以太网端口，用于在广域网 (WAN) 内的系统之间复制卷数据。
- 用于管理扩展机箱的电源连接
- 用于扩展机箱 AUX 端口的以太网和 FC 连接，可连接到数据服务平台 (DSP) 管理接口卡 (MIC)，此卡提供了管理接口故障转移

一般来说，最左边的四个 FC 端口（端口 1 到端口 4）用于连接至数据主机，最右边的四个端口（端口 5 到端口 8）用于连接至系统内的阵列。但是，您可以根据自身的需求和阵列的数目来分配这些端口。

例如，在您的站点中，如果单机箱系统中连接至存储资源卡 (SRC) 集的阵列少于四个，则可将未使用的端口用于连接四个以上的数据主机，但是存在以下限制：

- 主机可以直接连接至每个 SRC 集的总数目受每个主机拥有的启动器数目及阵列数目的限制。如果您需要的连接数目比 SRC 集数目能支持的最大启动器数目还多，则需添加前端交换机并将端口连接到系统外部的交换机。
- 扩展机箱中阵列的数目和配置受基本机箱中阵列的数目和配置以及专用于主机的 FC 端口数目的限制。

### 相关主题

- 关于存储资源卡 (SRC) 集
- 光纤通道端口连接指导