## 「デバイスの詳細」ページ

このページは、ラック内の特定のデバイスの詳細情報を表示します。内容は、デバイスのタイプによって異なります。デバイスのフィールドの説明については、以下のリンクをクリックしてください。

- DSP デバイスの詳細
- サービスプロセッサデバイスの詳細
- SPA トレイの概要
- ストレージアレイデバイスの詳細

### DSP デバイスの詳細

次の表では、データサービスプラットフォーム (DSP) の「デバイスの詳細」ページのボタンとフィールドについて説明します。

フィールド | 説明
詳細
ダウンアラーム | このデバイスに関係するダウンアラーム数。
クリティカルアラーム | このデバイスに関係するクリティカルアラーム数。
メジャーアラーム | このデバイスに関係するメジャーアラーム数。
マイナーアラーム | このデバイスに関係するマイナーアラーム数。
IP | コンポーネントの IP (Internet Protocol) アドレス。例 : 127.127.127.128
追加日時 | システム資産にデバイスが追加された日時。
キー | このデバイスの一意のデバイス識別子。
ファンのステータス | データサービスプラットフォーム (DSP) ファンの現在の電源状態。
カード数 | DSP に取り付けられているカードの数。
ボリューム数 | この DSP からホストポートに対して使用できる論理ボリュームの数。
電源 A の状態 | DSP コントローラ A の現在の電源状態。
電源 B の状態 | DSP コントローラ B の現在の電源状態。
リビジョン | DSP の現在のファームウェアリビジョンレベル。
リビジョン日時 | DSP の最後のファームウェアリビジョンの日時。
診断 - デバイスで利用できる診断テストの一覧。
テストを実行 | クリックすると、選択したテストが開始されます。
テスト名 | テストの名前。
テストタイプ | テスト機能の性質。
FRU -デバイスの現場交換可能ユニット (FRU) の一覧。
FRU タイプ | FRU のタイプ。
アラーム | FRU に現在関連付けられているアラーム。
インストール済み | DSP にインストールされている、このタイプの FRU の数。
スロット数 | DSP の FRU の容量。
コンポーネント - デバイスの非 FRU 物理コンポーネントおよび外部接続の一覧。
コンポーネントタイプ | 物理コンポーネントのタイプ。
アラーム | コンポーネントに現在関連付けられているアラーム。
数量 | DSP にある、このタイプのコンポーネントの数。
論理コンポーネント- 表示されるボリュームなど、デバイスの論理コンポーネントの一覧。
コンポーネントタイプ | 論理コンポーネントのタイプ。
アラーム | 論理コンポーネントに現在関連付けられているアラーム。
数量 | DSP にある、このタイプの論理コンポーネントの数。
注 : 省略可能。デバイスの詳細情報と共に保存するテキストを指定できます。

### サービスプロセッサデバイスの詳細

次の表では、ストレージサービスプロセッサの「デバイスの詳細」ページのボタンとフィールドについて説明します。

フィールド | 説明
詳細
ダウンアラーム | このデバイスに関係するダウンアラーム数。
クリティカルアラーム | このデバイスに関係するクリティカルアラーム数。
メジャーアラーム | このデバイスに関係するメジャーアラーム数。
マイナーアラーム | このデバイスに関係するマイナーアラーム数。
IP | コンポーネントの IP (Internet Protocol) アドレス。例 : 127.127.127.128
キー | このデバイスの一意のデバイス識別子。
ドライブ USB 1 のコンディション | ストレージサービスプロセッサの USB (Universal Serial Bus) ポート 1 の現在の状態。
ドライブ USB 1 のスロット | ポート 1 の USB スロットにフラッシュディスクドライブがインストールされているかどうか。
ドライブ USB 2 のコンディション | ストレージサービスプロセッサの USB ポート 2 の現在の状態。
ドライブ USB 2 のスロット | ポート 2 の USB スロットにフラッシュディスクドライブがインストールされているかどうか。
診断 - デバイスで利用できる診断テストの一覧。
テストを実行 | クリックすると、選択したテストが開始されます。
テスト名 | テストの名前。
テストタイプ | テスト機能の性質。
FRU -デバイスの現場交換可能ユニット (FRU) の一覧。
FRU タイプ | FRU のタイプ。
アラーム | FRU に現在関連付けられているアラーム。
インストール済み | ストレージサービスプロセッサにインストールされている、このタイプの FRU の数。
スロット数 | ストレージサービスプロセッサの FRU の容量。
コンポーネント -デバイスの非 FRU 物理コンポーネントおよび外部接続の一覧。
コンポーネントタイプ | 物理コンポーネントのタイプ。
アラーム | コンポーネントに現在関連付けられているアラーム。
数量 | ストレージサービスプロセッサにインストールされている、このタイプのコンポーネントの数。
注 : 省略可能。デバイスの詳細情報と共に保存するテキストを指定できます。

### SPA トレイの概要

次の表では、ストレージサービスプロセッサアクセサリトレイの「SPA トレイのサマリ」ページのボタンとフィールドについて説明します。

フィールド | 説明
名前 | トレイの名前。
ベンダー | トレイの製造者または提供者の名前。
モデル | トレイの型番。
一意の識別子 | トレイに指定された識別子。
リビジョン | トレイの現在のファームウェアリビジョン。

### ストレージアレイデバイスの詳細

次の表では、ストレージアレイの「デバイスの詳細」ページのボタンとフィールドについて説明します。

フィールド | 説明
詳細
ダウンアラーム | このデバイスに関係するダウンアラーム数。
クリティカルアラーム | このデバイスに関係するクリティカルアラーム数。
メジャーアラーム | このデバイスに関係するメジャーアラーム数。
マイナーアラーム | このデバイスに関係するマイナーアラーム数。
IP | コンポーネントの IP (Internet Protocol) アドレス。例 : 127.127.127.128
追加日時 | システム資産にデバイスが追加された日時。
キー | このデバイスの一意のデバイス識別子。
通信ステータス | 現在の帯域外管理パスの通信状態。
タイプ | アレイのデュアルコントローラ構成。例 : 2×2、2×4、2×8。
ディスクスクラバ | このアレイで、ディスクのスクラブ機能が有効かどうか。
FC の速度 | ファイバチャネル (FC) ポートで使用できる最大ビットレート。設定可能な値は 1Gb および 2Gb です。
マルチパスのサポート | 複数のデータパスを処理する方法。通常、この値は mpxio (Sun StorEdge Traffic Manager) です。
オンライン診断 | このアレイのファームウェアで使用可能なオンライン診断ツール。
ポートの WWN | アレイポートの一意なワールドワイドネーム (WWN)。
システムリビジョン | アレイのファームウェアリビジョン。
診断 - デバイスで利用できる診断テストの一覧。
テストを実行 | クリックすると、選択したテストが開始されます。
テスト名 | テストの名前。
テストタイプ | テスト機能の性質。
FRU -デバイスの現場交換可能ユニット (FRU) の一覧。
FRU タイプ | FRU のタイプ。
アラーム | FRU に現在関連付けられているアラーム。
インストール済み | ストレージアレイにインストールされている、このタイプの FRU の数。
スロット数 | アレイの FRU の容量。
コンポーネント - デバイスの非 FRU 物理コンポーネントおよび外部接続の一覧。
コンポーネントタイプ | 物理コンポーネントのタイプ。
アラーム | コンポーネントに現在関連付けられているアラーム。
数量 | ストレージアレイにインストールされている、このタイプのコンポーネントの数。
論理コンポーネント - 表示されるボリュームなど、デバイスの論理コンポーネントの一覧。
コンポーネントタイプ | 論理コンポーネントのタイプ。
アラーム | 論理コンポーネントに現在関連付けられているアラーム。
数量 | ストレージアレイにインストールされている、このタイプの論理コンポーネントの数。
注 : 省略可能。デバイスの詳細情報と共に保存するテキストを指定できます。

### 関連項目

- デバイスの詳細の表示
- 特定の種類のデバイス FRU、コンポーネント、または論理コンポーネントの表示
- 特定のデバイス FRU、コンポーネント、または論理コンポーネントの詳細情報の表示