## 卡状态 LED 指示灯的说明

发光二极管 (LED) 指示各种卡的状态，如下面各部分所述：

- 管理接口卡 (MIC) 状态
- 交换机光纤网络卡 (SFC) 状态
- 存储资源卡 (SRC) 状态
- 存储输入/输出 (SIO) 状态
- 存储输入/输出 (SIO) 组合卡状态

### 管理接口卡 (MIC) 状态

每个系统有两个 MIC，每个 MIC 有九个 LED 指示灯：就绪、电源、冗余和注意 LED 指示灯位于卡的左侧；活动 1、活动 2、链接和拆除 LED 指示灯位于右侧（参见下图）。

下表列出了 MIC 卡上就绪、电源、冗余和注意 LED 指示灯的状态。

状态 | 含义 | 应采取的操作
--- | --- | ---
| 卡正常运行。 | 不需要任何操作。
| 未接通电源。 | 检查： 电源电缆是否连接稳固。 MIC 是否正确就位。 MIC 是否出现故障。
| 发生了硬件故障。 | 检查 MIC： 是否正确就位。 是否位于正确的插槽中：插槽 5 或 6。 是否出现故障。
| 发生了硬件或软件故障。 | 检查 MIC是否： 正确就位。 未出现故障。
| 卡正在引导。 | 不需要任何操作。
| 发生了硬件或软件故障。 | 检查 MIC是否： 正确就位。 位于正确的插槽中：插槽 1。 安装了 PC 卡。 PC 卡是否具有有效的代码。
| 卡正在引导。 | 不需要任何操作。
| 卡正常运行，但冗余设备处于活动状态。 卡正在备用主控模式下操作。 | 不需要任何操作。

下表列出了 MIC 上的链接 LED 指示灯的状态。

状态 | 含义 | 应采取的操作
--- | --- | ---
| 卡未连接。 | 检查： 所有连接是否均未损坏且连接牢固。 电缆类型是否正确（直通电缆）。 链接两端的设备是否均已打开电源。
| 卡正在引导。 | 不需要任何操作。

下表列出了 MIC 上活动 1 LED 指示灯的状态。

状态 | 含义 | 应采取的操作
--- | --- | ---
| 链接上无活动。 | 不需要任何操作。
| 链接上无活动。 | 不需要任何操作。

下表列出了 MIC 上活动 2 LED 指示灯的状态。

状态 | 含义 | 应采取的操作
--- | --- | ---
| 没有安装个人计算机内存卡国际协会 (PCMCIA) 卡。 | 不需要任何操作。
| PCMCIA 卡已插入插槽中。 | 不需要任何操作。

下表列出了 MIC 上拆除 LED 指示灯的状态。

状态 | 含义 | 应采取的操作
--- | --- | ---
| 卡处于活动状态。 | 请勿拆除卡。
| 卡未处于活动状态。 | 可以拆除卡。

### 交换机光纤网络卡 (SFC) 状态

SFC 有四个 LED 指示灯：就绪、电源、冗余和注意（参见下图）。

下表列出了 SFC 上的 LED 指示灯的状态。

状态 | 含义 | 应采取的操作
--- | --- | ---
| 卡正常运行。 | 不需要任何操作。
| 未接通电源。 | 检查： 电源电缆是否连接稳固。 SFC 是否正确就位。 SFC 是否出现故障。
| 发生了硬件故障。 | 检查卡是否： 正确就位。 出现故障。
| 发生了硬件或软件故障。 | 1. 检查事件日志。 请参阅显示事件日志。 2. 检查卡是否： 正确就位。 出现故障。
| 卡正在引导。 | 不需要任何操作。
| 发生了硬件或软件故障。 | 检查事件日志。 请参阅显示事件日志。
| 卡正在引导。 | 不需要任何操作。
| 操作正常，但冗余设备处于活动状态。 卡正在备用主控模式下操作。 | 不需要任何操作。

### 存储资源卡 (SRC) 状态

SRC 有四个 LED 指示灯：就绪、电源、同步和注意（参见下图）。

下表列出了 SRC 上 LED 指示灯的状态。

状态 | 含义 | 应采取的操作
--- | --- | ---
| 卡正常运行。 | 不需要任何操作。
| 未接通电源。 | 检查卡是否： 正确就位。 出现故障。
| 发生了硬件故障。 | 检查卡是否： 正确就位。 出现故障。
| 发生了硬件或软件故障。 | 检查事件日志。 请参阅显示事件日志。 检查卡是否： 正确就位。 出现故障。
| 发生了硬件或软件故障。 | 检查事件日志。 请参阅显示事件日志。
| 卡正在引导。 | 不需要任何操作。

### 存储输入/输出 (SIO) 状态

对于每个千兆位接口转换器 (GBIC)，SIO 卡有两个 LED 指示灯：链接和活动 LED 指示灯（参见下图）。

下表列出了 SIO 卡上链接 LED 指示灯状态。

状态 | 含义 | 应采取的操作
--- | --- | ---
| 卡未连接。 | 检查： 所有连接是否均未损坏且连接牢固。 电缆类型是否正确（直通电缆）。 链接两端的设备是否均已打开电源。
| 卡正在引导。 | 不需要任何操作。

下表列出了 SIO 卡上的活动 LED 指示灯的状态。

状态 | 含义 | 应采取的操作
--- | --- | ---
| 链接上无活动。 | 不需要任何操作。
| 链接上无活动。 | 不需要任何操作。

### 存储输入/输出 (SIO) 组合卡状态

对于每个 GBIC，SIO 组合卡有两个 LED 指示灯：链接和活动 LED 指示灯（参见下图）。

下表列出了 SIO 组合卡上的链接 LED 指示灯的状态。

状态 | 含义 | 应采取的操作
--- | --- | ---
| 卡未连接。 | 检查： 所有连接是否均未损坏且连接牢固。 电缆类型是否正确（直通电缆）。 链接两端的设备是否均已打开电源。
| 卡正在引导。 | 不需要任何操作。

下表列出了 SIO 组合卡上的活动 LED 指示灯的状态

状态 | 含义 | 应采取的操作
--- | --- | ---
| 链接上无活动。 | 不需要任何操作。
| 链接上无活动。 | 不需要任何操作。

.

### 相关主题

- LED 状态指示灯说明
- 数据服务平台 (DSP) LED 指示灯的说明