## 진단 테스트 설정 페이지

이 페이지를 사용하여 선택한 진단 테스트에 대해 설정 매개변수를 설정하고 테스트를 시작할 수 있습니다.

다음 표는 진단 테스트 설정 페이지의 버튼 및 필드에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
일반 진단 설정 매개변수
실행 | 정의한 매개변수를 사용하여 진단 테스트를 초기화하려면 누릅니다.
암호 | 필요한 경우, 장치 유형에 대해 정의된 암호 또는 특정 장치에 대해 정의된 암호를 나타냅니다.
세부 정보 표시 | 세부 진단 테스트 결과를 수신하려면 누릅니다.
전자 우편으로 결과 보내기 | 진단 테스트 결과를 전송하려는 전자 우편 주소를 나타냅니다.
6020-loop 테스트 설정 매개변수
IP 주소 | 테스트에 대해 선택된 어레이의 IP(Internet Protocol) 주소를 식별합니다.
제어기 | 테스트가 수행될 제어기입니다.
제어기 Sim | 테스트가 수행될 제어기 단일 인라인 메모리 모듈(SIMM)입니다.
사용자 정의 패턴 | 루프백 테스트 중에 전송될 사용자 정의 패턴입니다.
패턴 유형 선택 | 전송될 데이터 패턴의 유형입니다. 옵션은 다음과 같습니다. 심각 - 광 채널 문제점을 유발하는 것으로 알려진 진단 패턴의 특정 세트. 사용자 - 사용자 정의 패턴이 전송됩니다. 모두 - 모든 가능한 데이터 패턴이 전송됩니다.
루프 페이로드 크기 | 루프백 테스트 중의 페이로드 크기입니다.
반향 페이로드 크기 | 반향 테스트 중의 페이로드 크기입니다.
반복 | 각 테스트 통과 중에 데이터 패턴이 전송될 횟수입니다.
통과 수 | 이 진단 테스트 세션 중에 테스트가 반복되는 횟수입니다.
사용자 | 진단 테스트를 실행할 사용자입니다.
6020-VolVerify 테스트 설정 매개변수
주소 | 테스트에 대해 선택된 어레이의 IP(Internet Protocol) 주소입니다.
볼륨 이름 | 테스트가 수행될 볼륨을 표시합니다.
오류 수정 | 예인 경우, 발견된 오류가 테스트 중에 수정됩니다. 아니오인 경우 발견된 오류가 식별되지만 수정되지 않습니다.
속도 | 테스트가 수행되는 속도입니다. 옵션은 1부터 8까지입니다. 8이 가장 빠르지만 호스트 입출력 조작에 대해 가장 큰 성능 유실이 발생하며, 1은 가장 느리지만 호스트 입출력 조작에 대해 가장 작은 성능 유실이 발생합니다.
사용자 | 진단 테스트를 실행할 사용자입니다.
통과 수 | 이 진단 테스트 세션 중에 테스트가 반복되는 횟수입니다.

### 관련 항목

- 장치에 진단 테스트 실행