## MAC 주소(이더넷) 표시 및 편집

이더넷을 사용하면 매체 접근 제어(MAC) 주소를 각 장치의 IP( Internet Protocol) 이름이나 IP 주소와 연관시킬 수 있습니다. 각 MAC 주소는 IP 이름이나 IP 주소별로 저장소의 위치나 장치를 식별합니다. 어레이의 MAC 주소를 입력하거나 업데이트하면 부트 시 어레이에 자동으로 IP 주소가 지정됩니다.

참고: 이더넷 주소는 출하 시 이더넷 제어기 기판에 지정됩니다. 네트워크 통신을 위해서는 고정 이더넷 주소가 장치의 IP주소에 매핑되어야 합니다.

장치와 매체 접근 제어(MAC) 주소를 연관시키려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun Storage Automated Diagnostic Environment > 관리 > 이더넷을 누릅니다.
   이더넷 페이지가 표시됩니다.
2. 나열된 장치에 대한 MAC 주소를 추가, 변경 또는 삭제합니다.
   참고: 장치별 MAC 주소는 장치의 후면 패널에 부착된 스티커에 나와 있습니다.
3. 지정된 변경 내용으로 파일을 업데이트하려면 저장을 누릅니다.
4. MAC 주소를 새로 지정한 장치마다 전원을 껐다 켭니다.

### 관련 항목

- 일반 설정 매개변수 표시 및 편집
- 사이트 정보 표시 및 편집
- 시스템 시간 초과 설정 표시 및 편집