## ミラーコンポーネントの切断

ミラーコンポーネントをミラーから削除し、他のミラーコンポーネントとの関係付けを無効にできます。切断されたミラーコンポーネントは、システム内のスタンドアロンボリュームになります。

ミラーコンポーネントを切断する目的は、ミラーが有効なまま既存のボリュームの独立したコピーを作成し、特定の時点でのデータの状態として保存することです。

注 : ミラーの最後のコンポーネントを切断すると、そのミラーと同じ名前を持つミラー化されていないボリュームになります。それまでのミラーコンポーネントの名前は使用されなくなります。

ミラーコンポーネントをミラーから切断する手順は、以下のとおりです。

1. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「論理ストレージ」>「ボリューム」をクリックします。
   「ボリュームの概要」ページが表示されます。
2. コンポーネントを切断するミラーの一部であるミラー化ボリュームを選択します。
   「ミラー化ボリュームの詳細」ページが表示されます。
3. ページの「ミラー」セクションで、ミラーから切断するミラーコンポーネントを選択します。
   「ミラーコンポーネントの詳細」ページが表示されます。
4. 「切断」をクリックします。
   確認メッセージ、および選択したミラーコンポーネントの「ボリュームの詳細」ページが表示されます。「ボリュームの概要」ページに、切断されたミラーコンポーネントが別個のボリュームとして表示されます。

### 関連項目

- ミラーリングについて
- ミラーコンポーネントの計画
- ミラーコンポーネントの管理
- ミラーコンポーネントの分割
- ミラーコンポーネントの強制的切断