## 关于置备存储

在默认存储配置中，所有数据主机均位于同一个存储域内，所有可用存储均位于同一个存储池内。域中的任何主机（启动器）均可以访问存储池中的任何存储。 但是，您组织的具体需要将决定您如何调整该存储配置。 您可通过创建启动器域和虚拟存储池为组织置备存储，而不必将主机分配给特定的物理存储。

除存储域和存储池之外，系统还包括用于置备存储的物理和逻辑存储元素：

- 物理存储元素包括 － 基本机箱或扩展机箱的内置阵列、基本机箱或扩展机箱的外置阵列、存储托盘和磁盘
- 逻辑存储元素 － 卷、复制集、虚拟磁盘、存储池、配置文件、快照、域以及外部存储卷

物理存储元素和逻辑存储元素之间的关系如下图所示。

适当分配存储设备之前，您应考虑以下站点要求：

- 安全性 － 通过创建其他存储域，将启动器相互分隔（如下图所示）。例如，处理财务数据的主机和处理开发数据的主机使用不同的存储域来存储数据。

- I/O － Default 存储配置文件为存储设备指定了一种通用的均衡访问策略，而组织中的某些部门可能需要以其他属性为代价，优化其中的一项或多项特性。系统提供了一组配置文件，可以满足不同的需要。此外，您还可以创建自定义配置文件。
- 性能 － 一般情况下，主机端口的数量应等于存储端口的数量。您可以添加更多主机，但如果不相应增加端口数量可能会导致性能下降。要保持性能，您可以通过添加存储资源卡 (SRC) 集来扩充端口数量。有关如何添加 SRC 集的信息，请转到“Sun Java™ Web 控制台”页面并单击 "Sun Storage Automated Diagnostic Environment" >“服务顾问”>“X-选项”。
  要提升系统性能使之超出均衡配置所提供的性能，请执行以下操作：
  - 如果系统支持在线事务处理 (OLTP) 应用，请您为系统配置尽可能多的主机端口。
    注：配置过多的主机端口可能会导致性能降低。
  - 实现分散读写虚拟策略，使卷分布到多个控制器，由此增加访问点的数量以及可用于特定卷的高速缓存的大小。
    注：这些属性中有些是系统出厂时附带的存储配置文件的一部分。为了最大限度地适应您的环境要求，您可以创建自定义的配置文件。
- 访问外部存储设备 － 使用外部存储设备的原始存储或用户数据。 下图显示外部存储设备可以与一个域或多个域相关联。

### 相关主题

- 关于系统的默认状况
- 关于物理存储元素
- 关于逻辑存储元素
- 管理存储域
- 参考：标准存储配置文件