## 常规规划注意事项

复制数据与修改复制选项和操作是对系统配置的重要更改。在执行数据复制操作前必须进行相应的规划。请注意以下事项：

- 业务需要 － 当您决定复制业务数据时，请考虑最大延迟：您够允许辅助对等点上的数据过期多长时间？这决定了复制模式和快照调度。此外，必须了解您要复制的应用程序是否需要按正确的顺序复制辅助卷上的写操作。
- 应用程序写负载 － 对于确定主对等点和辅助对等点之间所需的网络连接类型，了解写负载的平均值和最大值是很重要的。要进行配置决策，需要收集以下信息：
  - 数据写操作的平均速率和大小
    平均速率是指在应用程序处于典型负载时数据写操作的数量。应用程序的读操作对远程复制的置备和规划并不重要。
  - 数据写操作的最大速率和大小
    最大速率是指应用程序在测量期间写入的最大数据量。
  - 最大写速率的持续时间和频率
    持续时间是指最大写速率持续的时间，频率是指该情况发生的频繁程度。
- 网络特征 － 要考虑的最重要的网络属性是网络带宽以及主对等点和辅助对等点之间的网络延时。

### 相关主题

- 关于数据复制
- 关于复制集属性
- 关于主角色和辅助角色反转
- 关于复制模式
- 关于数据复制操作
- 参考：数据复制任务
- 规划创建复制集和一致性组
- 数据复制错误诊断