## 데이터 복제 작업 정보

복제 세트 세부 정보 페이지 또는 일관성 그룹 세부 정보 페이지로부터 다음 데이터 복제 작업 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- 다음 두 가지 옵션을 제공하는 시작:
  - 정상 동기화 - 기본 및 보조 볼륨 사이 차이점의 복사 작업. 또한 동기화는 기본 볼륨에 대한 새 쓰기 작업이 보조 볼륨에도 복제되도록 기본 볼륨으로부터 보조 볼륨으로 동시 복제를 활성화 합니다. 동기화가 완료되고 나면, 볼륨은 서로 쓰기 순서가 일관됩니다.
  - 전체 동기화 - 가장 시간 소모적인 동기화 작업인 볼륨 대 볼륨 전체 복사 작업. 대부분의 경우, 보조 볼륨은 원본 기본 볼륨으로부터 동기화됩니다. 전체 동기화는 일반적으로 복제 세트가 재난으로 인해 손상되거나 문제가 되는 데이터 무결성을 가진 경우에만 수행됩니다.
    시작 작업을 초기화하기 전에 다음을 고려하십시오.
  - 보조 역할을 가진 복제 세트 또는 일관성 그룹에 대한 시작 작업을 시작할 수 없습니다.
  - 시작 옵션을 시작할 때, 볼륨이 동기화되면서 복제 링크에 대해 대량 I/O가 발생할 수 있습니다. 대역폭에는 영향을 주지 않아야 합니다. 예를 들어, 제한된 대역폭 링크에 대해 새 복제 세트를 작성하지 마십시오.
  - 시작 작업은 동기화 진행 상황을 추적할 수 있는 작업을 작성합니다. 작업의 진행 상황을 따르고 작업 요약 페이지로부터 해당 작업의 기록을 유지할 수 있습니다. 복제 세트 요약 페이지 및 각 복제 세트의 세부 정보 페이지의 복제 진행 필드도 동기화의 진행 상황을 보고합니다. 그러나 소프트웨어는 복제 진행 필드보다 작업 요약 페이지에서 더 자주 작업의 진행 상황을 업데이트합니다. 따라서 작업 요약 페이지는 복제 진행 필드가 보고하는 것보다 동기화가 더 많이 진행되었음을 보고할 수도 있습니다.
    참고: 작업을 빨리 마친 경우, 작업 세부 정보 페이지는 페이지 배너가 실행 중인 작업으로 표시하지 않더라도 동기화 작업이 시작되었다고 보고할 수도 있습니다. 작업 기록 요약 페이지는 완료된 작업을 나열합니다.
- 다음 두 가지 옵션을 제공하는 일시 중단:
  - 정상 - 복제 또는 동기화를 중단하는 작업. 일시 중단 모드에 있는 동안 소프트웨어는 기본 피어의 복제 비트맵만 업데이트합니다. 복제가 발생하지 않습니다. 나중에, 작업이 완료되거나 링크가 재설정되는 경우처럼 자동 동기화 옵션을 통해 또는 수동으로 볼륨이 동기화됩니다. 기본 및 보조 피어의 복제 비트맵이 비교되며 기본 피어 볼륨에 대해 변경된 블록은 보조 볼륨에 복사됩니다. 볼륨이 동기화되고 나면 복제가 다시 시작됩니다.
  - 빠른 시작 - 사용자가 백업 테이프를 사용하여 수동으로 초기 동기화를 수행중임을 의미하는 작업. 백업 테이프를 작성하기 전에 기본 피어에서 빠른 시작 옵션을 시작하고 백업 테이프를 복원한 후에 보조 피어에서 빠른 시작 옵션을 시작합니다.
    참고: 빠른 스코어보드 모드에 있다가 동기화 작업을 시작할 준비가 된 경우, 동기화 작업을 수동으로 수행해야 합니다. 소프트웨어는 동기화가 부적절한 시기에 발생하지 않도록 동기화 작업을 자동으로 실행하지 않습니다.
    네트워크 지연이 발생하면, 한 사이트의 자석 테이프에서 원본 또는 기본 볼륨을 백업한 후 다른 사이트의 테이프로부터 볼륨을 복원하여 초기 동기화를 수행할 수 있습니다. 백업 복사는 논리적 복사(예: `tar` (1M) 또는 `cpio` (1M) 명령을 사용하여 만든 복사)가 아닌 물리적 복사(예: `dd` (1M) 명령을 사용하여 만든 복사)입니다. 복사는 동일한 파일이 아니라 동일한 블록을 갖고 있어야 합니다.
    참고: 복제 세트 또는 일관성 그룹이 일시 중단 모드에 이미 있는 경우, 정상 일시 중단 옵션은 사용 불가능하며 빠른 시작 옵션만 선택할 수 있습니다.
    다음과 같이 일시 중단 작업을 사용하십시오.
  - 일시 중단 작업 중 빠른 시작 옵션을 사용하여 새 사이트에서 데이터의 사본을 설정할 때 데이터 복제 I/O 트래픽을 최소화합니다. 사용자 데이터 사본을 포함하는 백업 테이프를 옮겨 원격 시스템에 바로 해당 백업 테이프를 로드하여 원격 피어를 초기화할 수 있습니다. 이 옵션은 사용자 데이터가 대량이고, 피어 링크의 비용 및 피어 링크의 속도에 대해 걱정하는 경우 유용합니다.
  - 전자 통신 또는 연결 비용을 절약하려면 일시 중단 작업을 사용합니다. 그러나 데이터 손실의 위험이 있습니다. 기본 피어를 손실한 경우, 기본 피어에 쓰여져 있던 데이터는 보조 피어에 없습니다.

복제 세트는 일관성 그룹을 변경하거나 네트워크 링크 오류가 발생한 경우와 같이 계획하거나 계획하지 않은 이유로 일시 중단 모드로 이동할 수 있습니다. 소프트웨어가 일시 중단 모드로부터 데이터 복제를 시작한 경우, 다음이 발생합니다.

1. 소프트웨어가 일시 중단 모드에 있는 동안 물리적 연결이 있을 수 있습니다. 그러나 두 피어 사이에 통신 및 데이터 복제가 없습니다.
2. 동기화가 시작될 때 두 피어 사이에 통신이 있지만 쓰기 순서 일관성이 복원되지 않았습니다.
3. 피어가 동기화되면 두 피어 사이에 통신이 있고 쓰기 순서 일관성이 복원됩니다. 복제 모드가 비동기인 경우, 시간이 지연될 수도 있습니다. 그러나 데이터는 쓰기 순서가 일관됩니다.

### 관련 항목

- 데이터 복제 정보
- 복제 세트 등록 정보 정보
- 복제 모드 정보
- 구성 작업 정보
- 데이터 복제 관리
- 데이터 복제 계획