## LAN 이름 및 IP 주소 정보

다음 표에는 사전 정의되어 예약된 시스템 IP 주소와 이름이 나와 있습니다.

| 이름 | IP 주소
--- | --- | ---
Storage Service Processor | sp | 192.168.0.2
데이터 서비스 플랫폼 | dsp00 | 192.168.0.10

Storage Service Processor에는 또 하나의 IP 주소가 있습니다. 자세한 내용은 내부 시스템 IP 주소 정보를 참조하십시오.

데이터 서비스 플랫폼(DSP)에 대한 IP 주소 및 근거리 통신망(LAN) 이름은 마스터 관리 인터페이스 카드(MIC)에 상주합니다. 장애가 발생하는 경우 대체 마스터 MIC가 마스터 MIC 의 IP 주소를 가정하여 기능을 계속합니다.

각 시스템에는 한 개 이상의 어레이가 있습니다. 기본 캐비닛에는 최대 4개까지, 확장 캐비닛에는 최대 6개까지 어레이를 설치할 수 있습니다. 어레이는 기본 캐비닛과 확장 캐비닛에서의 위치에 따라 고정된 이름과 IP 주소를 갖습니다.

다음 표는 사용 가능한 모든 캐비닛에서의 가능한 모든 어레이 구성에 대한 예약 IP 주소 목록을 제공합니다.

설명 | 이름 | IP 주소
--- | --- | ---
최하단 어레이(기본 캐비닛 0) | 어레이00 | 192.168.0.40
맨 밑에서 두 번째 어레이(기본 캐비닛 0) | 어레이01 | 192.168.0.41
맨 밑에서 세 번째 어레이(기본 캐비닛 0) | 어레이02 | 192.168.0.42
맨 밑에서 네 번째 어레이(기본 캐비닛 0) | 어레이03 | 192.168.0.43
최하단 어레이(확장 캐비닛 1) | 어레이10 | 192.168.0.50
맨 밑에서 두 번째 어레이(확장 캐비닛 1) | 어레이11 | 192.168.0.51
맨 밑에서 세 번째 어레이(확장 캐비닛 1) | 어레이12 | 192.168.0.52
맨 밑에서 네 번째 어레이(확장 캐비닛 1) | 어레이13 | 192.168.0.53
맨 밑에서 다섯 번째 어레이(확장 캐비닛 1) | 어레이14 | 192.168.0.54
맨 밑에서 여섯 번째 어레이(확장 캐비닛 1) | 어레이15 | 192.168.0.55
최하단 어레이(확장 캐비닛 2) | 어레이20 | 192.168.0.60
맨 밑에서 두 번째 어레이(확장 캐비닛 2) | 어레이21 | 192.168.0.61
맨 밑에서 세 번째 어레이(확장 캐비닛 2) | 어레이22 | 192.168.0.62
맨 밑에서 네 번째 어레이(확장 캐비닛 2) | 어레이23 | 192.168.0.63
맨 밑에서 다섯 번째 어레이(확장 캐비닛 2) | 어레이24 | 192.168.0.64
맨 밑에서 여섯 번째 어레이(확장 캐비닛 2) | 어레이25 | 192.168.0.65

### 관련 항목

- 저장소 트레이 정보
- 캐비닛 식별자 정보
- 어레이 이름 및 IP 주소 규칙 정보