## トレイの番号付け規則について

トレイの番号は下から上に付けられ、開始番号は 1 です。

下記の図は、さまざまなアレイ構成でのトレイ番号とコントローラトレイの場所を示しています。

各アレイには、マスターコントローラトレイと代替マスターコントローラトレイが指定されています。マスターコントローラトレイに障害が発生した場合は、代替マスターがアレイの動作の制御を引き受けます。以下の表に示されているように、最初のフェイルオーバーまでは、2 つのコントローラトレイのうち最下位のコントローラトレイがマスターコントローラトレイになります。

トレイ | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 6
--- | --- | --- | ---
マスター | トレイ 1 | トレイ 1 | トレイ 1
代替マスター | トレイ 2 | トレイ 3 | トレイ 4

アレイのホスト名と IP アドレスについての詳細は、アレイ名と IP アドレスの指定規則についてを参照してください。

### 関連項目

- ストレージトレイについて
- アレイとトレイについて
- キャビネットの識別子について
- ストレージトレイ情報の表示