## 關於事件生命週期

大多數的儲存網路事件都是以運作狀態轉換為基礎。例如，在裝置狀態從線上變為離線時，就會產生運作狀態轉換。事件是由從線上至離線的轉換產生的，而不是由實際離線值所產生的。如果使用獨立狀態產生事件，則會重複產生相同的事件。監視記錄檔時不能使用轉換，因此記錄事件可能會有較高的重複。若要將此問題減至最小，請將臨界值附加至記錄檔中的項目。

軟體包含事件最大值資料庫，可記錄在單一 8 小時內所產生的有關相同主題的事件數。此資料庫不會產生重複事件。例如，如果交換器的通訊埠每幾分鐘就在離線與線上狀態之間切換一次，事件最大值資料庫可確保每八小時只報告一次狀態切換，而不是每五分鐘就報告一次。

事件產生通常伴隨此程序：

1. 第一次監視裝置時，即會產生探索事件。此事件是無法採取動作的事件，但主要是用於為 Network Storage Comand Center (NSCC) 設定監控基準。當啟用 NSCC 時，就會產生事件以重新建立監視基準。此事件將詳細說明儲存裝置的元件。探測裝置之後的每一週都會產生稽核事件，其內容與探測事件相同。
2. 在主機或儲存記錄檔中發現相關資訊時，即會產生記錄事件。此資訊通常與儲存裝置相關，且將傳送給所有使用者。
3. 在軟體偵測到設備報告的內容已變更、測試裝置，以及將報告與上次的設備報告 (產生時間通常為幾分鐘之前) 進行比較時，即會產生事件。StateChangeEvent 與 ValueChangeEvent 類別可表示所產生的大多數事件。
4. 代理程式會儘可能對這些事件進行組合，以產生聚集事件。

備註：聚集事件以及需要服務人員採取動作的事件 (稱為可執行事件)，也稱之為警示。有些警示是以單一狀態變更為基礎，而有些警示則是判定為根本原因之事件提升到佇列標頭做為警示的事件摘要。支援事件會在警示下被分組，而且即為所謂的聚集事件。

### 相關主題

- 關於監視策略
- 關於監視週期