## データサービスプラットフォーム (DSP) の LED の解釈

DSPには 3 組の発光ダイオード (LED) があり、シャーシ、ファン、および電源装置の状態を示されます。

シャーシとファンの各 LED は DSP (次の図を参照) の前面にあります。

### シャーシの状態

シャーシの LED の状態を次の表に示します。

ステータス | 内容 | 処置
--- | --- | ---
| 電源が供給されていません。 | 電源ケーブルが確実に接続されているかどうか調べてください。
| 電源が供給され、シャーシが正常に動作しています。 | 必要な処置はありません。
| シャーシまたはいずれかのカードに障害があります。 | シャーシに注意が必要です。

### ファンの状態

ファンの LED の状態を次の表に示します。

ステータス | 内容 | 処置
--- | --- | ---
| 電源が供給されていません。 | 電源ケーブルが確実に接続されているかどうか調べてください。 ファン構成部品が正しく取り付けられているかどうか調べてください。 いずれかのファンまたは構成部品が故障していないか調べてください。
| 電源が供給され、シャーシが正常に動作しています。 | 必要な処置はありません。
| 一方または両方のファンが故障しています。 | 各ファンが動作しているかどうか調べてください。

### 電源装置の状態

電源装置の LED は DSP (次の図を参照) の背面にあります。

電源装置の LED の状態を次の表に示します。

ステータス | 内容 | 処置
--- | --- | ---
| 電源が供給されていないか、モジュールが故障しています。 | 電源ケーブルが確実に接続されているかどうか調べてください。 電源装置が動作しているかどうか調べてください。 電源装置がスロットに固定されているかどうか調べてください。
| 電源が供給され、DC 出力が正常です。 | 必要な処置はありません。

### 関連項目

- LED ステータスインジケータの解釈
- カードの状態の LED の解釈