## 참조: 동기 대 비동기 복제 모드

복제 모드를 선택할 경우, 다음 표에 설명된 동기 및 비동기 복제 사이의 차이점을 고려하십시오.

특성 | 동기 복제 | 비동기 복제
--- | --- | ---
쓰기 작업 | 기본 볼륨에 대한 쓰기 작업은 사용자 데이터가 보조 피어에 쓰여질 때까지 완료되지 않습니다. | 쓰기 작업은 사용자 데이터가 기본 볼륨 및 비동기 대기열에 쓰여지자마자 완료됩니다.
네트워크 응답 시간 | 응답 시간은 네트워크에 따라 다릅니다. 네트워크 지연은 응용프로그램 응답 시간이 각 쓰기 작업의 네트워크 왕복 시간에 의해 크게 영향을 받지 않을 만큼 충분히 낮아야 합니다. 또한 네트워크의 대역폭은 응용프로그램의 최대 쓰기 기간 동안 작성된 쓰기 트래픽의 양을 처리하기에 충분해야 합니다. 네트워크가 언제라도 쓰기 트래픽을 처리할 수 없는 경우, 응용프로그램 응답 시간이 영향을 받습니다. | 대기열이 차지 않는 한, 응답 시간은 네트워크에 좌우되지 않습니다. 네트워크 링크의 대역폭은 응용프로그램의 평균 쓰기 기간 동안 작성된 쓰기 트래픽을 처리할 수 있어야 합니다. 응용프로그램 최대 쓰기 단계 중, 초과 쓰기 작업은 로컬 비동기 대기열에 쓰여진 후 네트워크 트래픽이 허용하는 이후에 보조 피어에 쓰여집니다. 응용프로그램 응답 시간은 비동기 대기열이 적절하게 크기 조정되는 동안, 네트워크 한계를 넘는 집중적인 쓰기 트래픽 도중 최소화될 수 있습니다. 참고: 비동기 대기열이 차단 옵션 세트로 찬 경우, 응용프로그램에 대한 응답 시간이 영향을 받을 수도 있습니다.
가용성 | 동기 복제는 WAN에 대해 더 길게 지연되지만 높은 데이터 가용성을 제공합니다. | 모든 데이터 사본의 지연된 동기화와 교환하여 더 높은 성능 및 가용성을 제공합니다.
쓰기 응답 시간 | 동기 복제에서는 특히 대규모 데이터 세트 또는 (데이터를 전송하고 인식을 반환하는 데 필요한 시간 때문에 쓰기 작업이 추가 지연을 초래할 수 있는) 장거리 복제의 경우, 쓰기 응답 시간이 늘어날 수도 있습니다. | 비동기 복제는 동기 복제보다 응답 시간이 더 길어질 수 있습니다.
쓰기 순서 | 모든 데이터 변경 내용이 실시간으로 보조 피어에 복제되기 때문에 보조 피어는 쓰기 순서가 기본 피어와 일치합니다. 볼륨에 대한 쓰기 순서는 보조 피어에 보존됩니다. | 지연, 대기열 크기 및 쓰기 번호에 따라 보조 피어는 기본 피어에 비해 지체됩니다. 쓰기 순서는 볼륨이 기본 피어에서 그룹화될 때 보조 피어의 볼륨에 대해 유지됩니다.
데이터 손실 | 동기 복제는 보조 피어의 데이터 손실 허용 오차가 0인 데이터 볼륨에 대해 최선입니다. | 비동기 복제는 보조 피어의 데이터 손실에 대해 일부 수준의 허용 오차가 있는 데이터 볼륨에 대해 최선입니다.

### 관련 항목

- 데이터 복제 정보
- 복제 모드 정보
- 데이터 복제 계획
- 데이터 복제 관리