## 데이터 서비스 플랫폼 정보

데이터 서비스 플랫폼(DSP)은 시스템의 저장소 어레이에 대한 가상화 서비스를 제공합니다.

DSP 의 구성 정보는 상주 플래시 디스크에 저장되는데, 이 디스크는 현재 DSP가 교체되어야 하는 경우 새 DSP로 이동할 수 있습니다.

다음 그림은 DSP의 앞 모습과 뒷 모습을 보여줍니다.

전면:

후면:

DSP에는 다음 구성 요소가 포함되어 있습니다.

- 전원 공급 장치 - DSP에는 각각 750W AC/DC 전원 공급 장치를 포함하는 두 개의 베이가 섀시의 후면에 위치합니다. 이들 전원 공급 장치는 섀시 중앙판에서 분배되는 정격 48V DC 전원을 공급합니다. 이들은 핫 스왑 가능하며 중복성을 제공합니다. 완전 장착된 섀시에 전원을 공급하기 위해 하나의 전원 공급 장치를 사용합니다.
  전원 공급 장치에는 장치 앞에서 주위의 공기를 모아 뒤로 배출하는 전용 냉각 팬이 있습니다. 각 장치에는 팬에 오류가 발생할 경우를 대비하여 필수적인 열 차단 회로가 포함되어 있습니다.
- 전원 코드 - 각 전원 공급 장치에는 착탈식 전원 코드가 연결되어 있습니다. 잠금 장치를 사용하기 때문에 전원이 차단되기 전까지는 섀시에서 전원을 제거할 수 없습니다.
- 팬 어셈블리 - 팬 어셈블리는 두 개의 가변 속도 DC 구동 팬과 팬 제어기 카드(FCC)로 구성됩니다. 팬은 앞쪽의 통기구와 직접 열 배기관을 통해 주위 공기를 모아 팬 어셈블리에서 섀시로 보냅니다. 이러한 구성으로 동일 랙이나 인접한 랙의 다른 장치에서 발생하는 공기가 순환되지 않도록 합니다. 팬 어셈블리는 시스템 섀시 앞쪽에서 핫 스왑이 가능합니다.
- 관리 인터페이스 카드(MIC) - MIC 는 DSP 섀시를 위한 시스템 인터페이스 및 관리 제어 기능을 제공합니다. 각 MIC 에는 다음이 포함되어 있습니다.
  - 고성능 마이크로프로세서
  - RJ-45 직렬 포트
  - 10/100 이더넷 포트
  - 작동 이미지 및 구성 저장소 저장을 위한 PCMCIA 장치(PC 카드)
- 저장소 자원 카드(SRC) 세트 - SRC 세트는 DSP 의 FC 인터페이스를 위한 패킷 처리를 다룹니다. 각 카드 세트는 다음과 같이 섀시 중심부를 통해 서로 연결된 2개의 보드로 구성됩니다.
  - 회선 처리 카드인 SRC는 DSP 섀시의 전면에 설치됩니다. SRC의 각 프로세서는 저장소 I/O(SI O) 카드에 있는 두 개의 대응하는 포트를 관리합니다.
  - SIO 카드는 DSP 섀시의 뒤쪽에 장착합니다. SIO 카드는 DSP를 위한 FC 포트를 제공합니다. 이 카드는 항상 SRC 카드와 쌍을 이룹니다. Sun StorEdge 6920 시스템은 두 유형의 SIO 카드를 지원합니다. SIO-8 카드에는 8개의 FC 포트가 있고 SIO COMBO 카드에는 6개의 FC 포트와 하나의 기가비트 이더넷 포트(위 그림 참조)가 있습니다.
- SRC 메자닌 - SRC 메자닌은 프로세서를 위한 로컬 메모리 캐시를 제공하며 2GB 메모리가 장착되어 있습니다.
- 스위치 패브릭 카드(SFC) - SFC는 DSP 섀시를 위한 중앙 데이터 경로 스위칭 기능을 제공합니다.

### 관련 항목

- Sun StorEdge 6920 하드웨어 정보
- 시스템 캐비닛 정보