## 「ストレージプロファイルの詳細」ページ

このページには、プロファイルがストレージに割り当てた特定の特性など、選択したストレージプロファイルに関する詳細情報が表示されます。

次の表では、「ストレージプロファイルの詳細」ページのボタンとフィールドについて説明します。

フィールド | 説明
--- | ---
削除 | クリックするとプロファイルが削除されます。 注 : デフォルトのストレージプロファイルは削除できず、「使用中」状態およびストレージプールに関連付けられたプロファイルも削除できません。
詳細
名前 | プロファイルの名前です。名前は 32 文字以内です。 注 : デフォルトの工場出荷時プロファイルの名前は変更できません。
説明 | プロファイルの説明です。名前は 256 文字以内です。 注 : デフォルトの工場出荷時プロファイルの説明は変更できません。
状態 | プロファイルの状態です。 使用中 - このプロファイルを使用するプールが存在します。 未使用 - このプロファイルを使用するプールが存在しません。 注 : 使用中のプロファイルは、変更または削除できません。
タイプ | プロファイルのタイプです。 ユーザ - ユーザーが作成したプロファイルです。 工場出荷時 - システムソフトウェアに付属しているプロファイルです。
RAID レベル | 仮想ディスクの RAID レベルです。 RAID-0 RAID-1 RAID-5
セグメントサイズ | K バイト単位のアレイセグメントサイズ : 4K バイト、8K バイト、16K バイト、32K バイト、または 64K バイト これはアレイ属性であり、アレイ内のすべての仮想ディスクで等しい必要があります。いずれかのアレイのトレイに仮想ディスクが存在する場合 (トレイ上の仮想ディスク数は 0、1、または 2 のみ)、そのアレイのトレイのすべての仮想ディスクが仮想ディスクと同じセグメントサイズを持つ必要があります。プールのプロファイルのセグメントサイズが異なっていてはいけないため、セグメントサイズをプロファイルに割り当てる場合は注意が必要です。 プールのプロファイルのセグメントサイズが等しくない場合は、仮想ディスクを構成できない未使用ディスクを持つアレイでシステムを構成できます。
専用ホットスペア | 各仮想ディスクに、専用ホットスペアとして使用する同じトレイの追加のディスクが必要かどうかを示します。 システムには専用ホットスペア (この属性で制御)、およびアレイホットスペア (「アレイの詳細」ページで編集可能な属性で制御) があります。 専用ホットスペア - 専用ホットスペアと仮想ディスクは、1 対 1 に対応しています (ホットスペアが特定の仮想ディスク専用です)。このプロファイル属性は、このプロファイルによってプールに仮想ディスクが作成されるときに、専用ホットスペアディスクが仮想ディスクに割り当てられるかどうかを制御します。 アレイホットスペア - アレイ内の任意のディスクのホットスペアとして機能するアレイ内のディスクです。 ドライブ数と専用ホットスペア属性の両方によって、プール内の仮想ディスクごとにいくつのディスクが消費されるかが決まります。
先読み有効 | 先読み属性が「有効」か「無効」かを示します。 このアレイ属性は、アレイ内のすべての仮想ディスクで等しい必要があります。いずれかのアレイのトレイに仮想ディスクが存在する場合 (トレイ上の仮想ディスク数は 0、1、または 2 のみ)、そのアレイのトレイは仮想ディスクの「先読み有効」の設定に合わせて、「先読み有効」が設定されている必要があります。 同じアレイ上で異なる先読み有効設定になったプロファイルを持つプールが存在できないため、先読み有効の設定の使用は計画的に行う必要があります。プールのプロファイルが「先読み有効」の設定と一致しない場合は、仮想ディスクを構成できない未使用ディスクをシステムに構成できます。
ドライブ数 | このプロファイルに関連付けられたドライブの数です。このプロファイルを使用するプール内の仮想ディスクの構成に使用されるディスクドライブの数です。 ドライブ数は 2 から 14、または可変に設定できます。可変に設定した場合は、仮想ディスクを作成するとき (つまり、プールにストレージを追加するとき) に数を指定する必要があります。
アレイタイプ | アレイのタイプです。 以下のオプションは、指定されたアレイ構成 (2 × 2、2 × 4、2 × 6) にだけ一致します。これらのパラメータ設定のうちの 1 つを持つプロファイルがあっても、該当するアレイがない場合は、そのプロファイルを使用できません。 完全一致 : IOPS (2 × 4 アレイ) 完全一致 : 帯域幅 (2 × 2 アレイ) 完全一致 : 容量 (2 × 6 アレイ) 以下のオプションと規則は、環境 (IOP、帯域幅、容量) に基づいて街頭するアレイを絞り込もうとします。 絞り込み : IOPS - 2 × 4 > 2 × 2 > 2 × 6 絞り込み : 帯域幅 - 2 × 2 > 2 × 4 > 2 × 6 絞り込み : 容量 - 2 × 6 > 2 × 4 > 2 × 2
仮想化方式 | このプロファイルに関連付けられている仮想化の種類を示します。「ストライプ」または「連結」になります。
ストライプサイズ | このプロファイルがストライプ化されている場合、プロファイルに関連付けられたストライプサイズ : 128K バイト、256K バイト、1M バイト、2M バイト、4M バイト、8M バイト、または 16M バイト
追加情報
ストレージプール | プロファイルが使用されているストレージプールの数。
ボリューム | プロファイルが使用されているボリュームの数。

### 関連項目

- ストレージプロファイルについて
- 仮想化方式について
- 参照 : 標準ストレージプロファイル
- ストレージプロファイルの管理