## 通知について

監視および診断ソフトウェアは、ローカルおよびリモートの通知先にアラーム通知を送る機構を備えています。

- 電子メール通知 - 電子メール通知オプションには、1 つまたは複数の電子メールまたはポケットベルのアドレスにアラーム通知を送信する機能が含まれています。通知先ごとに通知をトリガーするアラームのレベルを定義できます。
- リモート通知 - リモート通知オプションには以下のものが含まれます。
  - SNMP (Simple Network Management Protocol ) トラップ - アラーム受信時に SNMP トラップを送信するようにリモート通知を構成できます。SNMP トラップを送信する最小アラームレベルも構成できます。
  - SSRR (Sun StorEdge Remote Response) サービス - SSRR サービスにアラーム通知を送信するようにリモート通知を構成できます。SSRR サービスとは、Sun StorEdge 6920 アレイからダイヤルアップ接続を行う Sun Solution サービスです。このサービスは、ブラウザインタフェースには SSRR と表示されており、アラームに対するリモート応答およびシステムのファームウェアの更新を行います。
  - NSCC (Network Storage Command Center ) - アラーム情報を Sun の NSCC に送信するようにリモート通知を構成できます。NSCC とは、Sun ストレージデバイスの健全性およびパフォーマンスに関する情報収集のために使用されるデータベースです。これらのデータはシステムのパフォーマンス改善のために Sun が使用します。NSCC 通知は、すべての送信データを暗号化するように構成できます。

### 関連項目

- 電子メール設定の作業
- 電子メールフィルタの使用
- リモート通知の構成