## 미러링 정보

미러링은 별도의 매체에서 두 개 이상의 동일한 데이터 사본이 유지되는 저장소의 형태입니다. RAID 수준 1 및 실시간 사본으로도 불리는 일반적인 미러링 기술을 사용하면 데이터 세트의 복제로 시스템에 중복을 제공할 수 있습니다.

산업 표준을 넘어 Sun StorEdge 6920 시스템을 사용하면 독립적으로 액세스할 수 있는 최대 네 개의 동일한 미러 구성 요소를 사용하여 미러를 작성 및 조작할 수 있습니다. 또한 미러의 임의의 미러 구성 요소에서 다양한 작동을 수행하여 미러 데이터의 각 독립 사본을 업데이트할 수도 있습니다.

Sun StorEdge 6920 시스템은 미러를 데이터 세트에 대한 변경 사항을 추적하고 데이터 세트를 업데이트하며 데이터 이동 전략을 관리하는 데 사용할 수 있는 미러 구성 요소로 구성된 특정 유형의 볼륨으로 다룹니다.

미러는 동일한 데이터 세트를 반영하도록 (리실버링 프로세스를 통해) 정기적으로 동기화된 동일한 독립 미러 구성 요소로 구성됩니다. 작성한 첫 번째 미러된 볼륨(원본 볼륨 및 기본 구성 요소라고도 함)이 추가한 미러 구성 요소에 복사될 미러에 대해 초기 데이터 세트를 설정하더라도 미러 구성 요소에서 수행한 다양한 작업이 전체 미러에 영향을 미칩니다. 특정 시간에 데이터 그림으로 다음 중 임의의 미러 구성 요소를 사용하여 미러 또는 데이터 중복 보호에 대해 데이터 세트를 업데이트할 수 있습니다.

참고: 미러는 작성한 첫 번째 미러된 볼륨의 월드 와이드 이름(WWN)이 미러를 설정한다고 가정합니다. 미러에 추가한 기존 볼륨은 작성한 첫 번째 미러된 볼륨의 WWN을 보존합니다.

미러링은 데이터 이동 전략의 중요한 일부가 될 수 있습니다. 레거시에서 보통 저장소로 데이터를 이동시킨다고 가정합니다. 시스템이 계속 레거시 볼륨에 액세스할 수 있는 동안 레거시 볼륨의 데이터를 정상 볼륨으로 미러할 수 있습니다. 또한 미러링이 완료될 때 미러 구성 요소는 새 미러된 불륨의 독립 사본으로 레거시 데이터가 존재하도록 리실버 됩니다. 새 미러된 볼륨의 데이터에 액세스할 수 있으므로 레거시 볼륨을 삭제할 수도 있습니다.

미러의 미러 구성 요소에서 다음 조치를 수행할 수 있습니다.

- 분할 - 나중에 재결합할 목적으로 미러로부터 미러 구성 요소를 분리할 수 있습니다. 분할 미러 구성 요소가 계속 추적되고 미러의 다른 구성 요소들과의 연결을 유지하기 때문에 미러당 네 개의 미러 구성 요소의 한계에 도달합니다. 분할할 때 분할 미러 구성 요소를 사용하여 데이터의 그림을 작성할 수 있습니다. 미러 구성 요소가 동일한 데이터 세트의 독립된 사본이기 때문에 분할 미러 구성 요소는 스냅샷과는 달리 스냅샷 예약 공간에 종속되지 않는 데이터의 모습을 제공합니다.
- 재결합 - 분할 미러 구성 요소를 다시 미러로 결합시킬 수 있습니다. 즉시 리실버링이 시작되고 이전 분할 미러 구성 요소가 미러의 해당 쌍과 동일해 집니다(미러의 해당 쌍과 일치하도록 동기화됨).
- 역방향 재결합 - 해당 데이터를 전체로서 미러에 대한 기초로 사용하려는 경우, 분할 미러 구성 요소에서 역방향 재결합 조치를 수행할 수 있습니다. 해당 결과는 미러의 모든 미러 구성 요소가 이전 분할 미러 구성 요소와 동일하게 되는 것이며 미러에 표시된 데이터 세트는 이전 분할 미러 구성 요소의 데이터 세트와 일치합니다.
- 구분 - 다른 미러 구성 요소와의 연결을 무시하고 미러로부터 미러 구성 요소를 제거할 수 있습니다. 구분된 미러 구성 요소는 시스템의 독립형 볼륨이 되고, 다른 미러 구성 요소와의 동기화가 유지되지 않습니다.
  미러가 활성화 상태에 있는 동안 기존 볼륨의 독립 사본을 작성하고 특정 시간의 데이터 그림하기 위해 미러 구성 요소를 구분할 수도 있습니다.
  참고: 이전에 구분된 미러 구성 요소를 미러에 추가하는 경우, 정상 볼륨으로 추가합니다. 이것은 분할 미러 구성 요소에 대한 데이터 변경 내용이 계속 추적되고 분할 구성 요소 및 기타 미러 구성 요소 간의 관계가 유지되기 때문에 분할 작업과 다릅니다. 일반적으로 미러에서 제거하려는 경우 미러 구성 요소를 구분하고, 분리 후 나중에 재결합시키려는 경우 미러 구성 요소를 분할합니다.
  참고: 마지막 남은 미러의 구성 요소를 구분하는 경우, 해당 결과는 미러와 동일한 이름을 가진 미러되지 않은 볼륨이 됩니다. 이전 미러 구성 요소는 더 이상 사용되지 않습니다.
- 강제구분 - 강제 구분 작업을 실행하여 100% 리실버되지 않아서 미러의 다른 구성 요소와 동기화되지 않은 미러 구성 요소를 제거할 수 있습니다.
  미러 구성 요소의 데이터가 (예: 화재나 기타 재난 중) 손상되었고 데이터 무결성이 손실된 것을 아는 경우, 발생한 리실버링의 백분율에 상관없이 미러 구성 요소를 강제로 구분하여 미러의 데이터 무결성을 보호합니다. 구분 작업을 실행할 때 발생하는 것과 마찬가지로 강제 구분을 구현하는 미러 구성 요소는 시스템의 독립형 볼륨이 됩니다. 그러나 해당 데이터의 조건은 저하되고 리실버링 프로세스 중 미러로부터 제거된 후 액세스할 수 없게 됩니다.

### 관련 항목

- 볼륨 정보
- 미러 구성 요소 계획
- 미러 구성 요소 관리