## サイト LAN との接続のセットアップ

Ethernet ケーブルによって、サイトのローカルエリアネットワーク (LAN) がサービスパネルの入出力部に接続されます。このケーブルは、パネルのユーザー LAN ポートから、ホストあるいは LAN のファイアウォールまたはゲートウェイに接続されます。ケーブル接続についての詳細は、『Sun StorEdge 6920 システムご使用の手引き』を参照してください。

システムをサイト LAN に接続する方法として次の選択肢があります。

- 動的または静的 IP アドレス。システムは LAN にログインするたびにユーザーのサイトの DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバーから新しい IP アドレスを取得できます。または、ユーザーが特定の IP アドレスをシステムに割り当てることもできます。
- システムが許可するネットワークからアクセスのレベル。

### 関連項目

- サービスの制限について
- システムの IP アドレスの設定
- サイト LAN からの管理