## 外部スイッチの接続

データホストの 1 つ以上のポートに外部スイッチを追加することによって、ストレージシステムを使用するデータホストを増やし、外部ストレージデバイスを接続することができます。ただし、外部スイッチはシステムによって管理されません。外部スイッチは外部のローカルエリアネットワーク (LAN) に接続し、その LAN に接続されている管理ステーションから管理する必要があります。

外部スイッチを追加する前に、以下のことを行なってください。

- システム上の 1 つのファイバチャネル (FC) ポートに追加のデータホストを接続することによって、パフォーマンスに対してどのような影響があるかを検討します。パフォーマンスは、1 つのポート経由でストレージへのアクセスが競合するデータホストの数による影響を受けます。
- サポートされているスイッチを確認します。
- スイッチ管理ソフトウェアをダウンロード、インストールし、そのソフトウェアおよびスイッチを構成します。
- Sun StorEdge SAN Foundation ソフトウェア、およびスイッチに関連する必要なパッチをインストールします。
  外部スイッチのインストールは、以下の手順で行います。
  1. システムの電源を切断します。
  2. FC ケーブルをイニシエータのポートから外部スイッチのポートに接続します。
  3. FC ケーブルを外部スイッチのポートから、入出力パネル上のストレージリソースカード (SRC) セットに接続します。
  4. スイッチの管理ソフトウェアを使用して、外部スイッチ上の両方のポートを同じゾーンに入れます。
  5. システムの電源を投入します。
- 外部スイッチを使用して外部ストレージデバイスをシステムに接続している場合は、ゾーン化方式を考慮してください。ゾーン化方式についての詳細は、外部ストレージの使用についてと FC スイッチベンダーのマニュアルを参照してください。

### 関連項目

- データホストとの接続について
- ファイバチャネルポート接続に関する指針