## 외장형 저장소 사용 정보

주요 기본 캐비닛 또는 확장 캐비닛에 없는 저장 장치로부터 데이터 및 저장소에 액세스할 수 있습니다. 이를 이용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 외장형 저장 장치에서 시스템의 내부 저장소로 데이터 이동
- 시스템의 볼륨(레거시 볼륨으로 알려짐)으로 외장형 저장 장치의 논리 단위 번호(LUN)를 사용하여 데이터 서비스를 관리 및 제공
- 원시 저장소로 외장형 저장 장치의 저장소를 사용하여 시스템의 저장소 용량에 추가

다음 그림은 외장형 저장 장치의 LUN이 시스템에서 어떻게 사용될 수 있는지 보여줍니다.

외장형 저장 장치를 바로 시스템의 서비스 패널에 연결하거나 간접적으로 한 쌍의 중복 광섬유 채널(FC) 스위치를 통해 연결할 수 있습니다. 데이터 신뢰성을 보장하려면 직접 또는 FC 스위치 연결을 통해 중복 경로를 작성하십시오.

참고: 두 세트 이상의 중복 FC 스위치를 연결할 수 없습니다.

현재 지원된 외장형 저장 장치에는 다음이 포함됩니다.

- 1 GB 캐시가 있는 Sun StorEdge T3 어레이
- Sun StorEdge 3510 어레이
- Sun StorEdge 3511 어레이
- Sun StorEdge 6120 어레이
- Sun StorEdge 6130 어레이
- Sun StorEdge 6320 시스템
- Sun StorEdge 9980 시스템
- Sun StorEdge 9970 시스템
- Sun StorEdge 9960 시스템
- Sun StorEdge 9910 시스템
- Sun StorEdge 3910/3960 시스템(1 GB 캐시가 있는 Sun StorEdge T3 어레이 내장)
- Sun StorEdge 6910/6960 시스템
- EMC CLARiiON CX 400 어레이
- EMC CLARiiON CX 700 어레이
- Hewlett Packard EVA 3000 가상 어레이

지원된 외장형 저장 장치의 최신 목록의 경우, Sun StorEdge 6920 System Release Notes를 참조하십시오.

기본 캐비닛에 외장형 저장 장치의 케이블 설정 방법에 대한 자세한 정보는 Sun StorEdge 6920 시스템 시작 안내서를 참조하십시오.

참고: 시스템 관리 소프트웨어는 외장형 저장 장치를 구성하지 않습니다. 외부 LUN 및 하위 레벨 구성 요소를 변경하려면 외장형 저장 장치에 대해 원시 구성 도구를 사용해야 합니다. 자세한 정보는 외장형 저장 장치와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

기본 캐비닛에 외장형 저장 장치를 연결할 때, 시스템이 저장 장치를 자동 검색합니다. 외장형 저장소 요약 페이지는 외장형 저장소 가져오기 마법사를 사용하여 초기화되지 않은 디스크로서 관리할 수 있는 외장형 저장 장치의 LUN을 나열합니다. 마법사 단계를 완료한 경우, 시스템은 다음을 수행하기 위해 사용할 수 있는 가상 디스크로 외장형 저장소를 인식합니다.

- 시스템의 저장소 용량에 추가
  외장형 저장 장치의 저장소를 시스템에 의해 사용 가능한 원시 저장소로 지정할 수 있습니다. 따라서 시스템은 다음 두 가지 모두를 사용할 수 있습니다.
  - 기본 캐비닛의 어레이가 제공하는 내부 저장소
  - 외장형 저장 장치가 제공하는 외장형 저장소
- 레거시 볼륨 작성
  레거시 볼륨은 외장형 저장 장치의 전체 외부 LUN으로 구성됩니다. 시스템은 레거시 볼륨을 단일 로컬 볼륨으로 표시하지만 사용자 데이터는 외장형 저장 장치에 상주합니다. 레거시 볼륨을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 시스템에 다른 볼륨이 있는 것처럼 사용자 데이터를 보존하고 레거시 볼륨을 관리합니다.
  - 외장형 저장 장치로부터 시스템의 내부 저장소로 사용자 데이터를 보존 및 이동시킵니다.

레거시 볼륨을 작성한 후 외장형 저장소, 볼륨 요약 및 볼륨 세부 정보 페이지가 다른 볼륨이 있는 것처럼 레거시 볼륨을 나열합니다. 레거시 볼륨에서 다음 볼륨 작업을 수행할 수 있습니다.

- 레거시 볼륨을 초기화 장치로 매핑합니다.
- 레거시 볼륨을 사용하여 미러 구성 요소를 작성합니다.
- 리실버링을 위해 기존 미러에 레거시 볼륨을 추가합니다(레거시 볼륨에 상주하는 기존 데이터를 손상시킴).
- 레거시 볼륨의 볼륨 스냅샷을 작성하고 내부 저장소를 사용하여 스냅샷을 유지합니다.
- 볼륨 스냅샷 데이터를 롤백하여 레거시 볼륨을 복원합니다.
- 레거시 풀 사이에서 레거시 볼륨을 이동시킵니다.

참고: 시스템에 다른 볼륨처럼 레거시 볼륨을 확장할 수 없습니다. LUN의 크기를 늘리기 위해 외장형 저장 장치의 관리 소프트웨어를 사용하여 레거시 볼륨을 확장하지 마십시오.

볼륨 요약 또는 볼륨 세부 정보 페이지에서 레거시 볼륨을 삭제할 수 있습니다. 레거시 볼륨을 삭제하면 외장형 저장 장치의 초기화되지 않은 LUN으로 되돌아갑니다. 외장형 저장 장치가 레거시 볼륨에 기록된 데이터를 유지합니다. 레거시 볼륨에 기록된 데이터가 없는 경우, LUN은 원본 데이터를 그대로 유지합니다.

### 관련 항목

- 외장형 저장소 사용 계획
- 외장형 저장소 정보 표시
- 레거시 볼륨 작성
- 외부에서 저장된 데이터 이동
- 외장형 저장소를 원시 저장소로 사용
- 저장소 볼륨 구성