## “镜像卷详细信息”页面

此页面显示选定镜像卷的详细信息。

下表介绍了“镜像卷详细信息”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
--- | ---
扩展 | 单击可扩展镜像卷的容量，使用的单位如下所示：TB、MB、GB 和块。当您扩展一个镜像卷时，该镜像中所有镜像组件的容量都会等量地增加，而不论它们是否位于不同的阵列上。镜像往往由大小和数据都相同的镜像组件组成。
快照 | 单击可创建选定镜像卷的快照。
映射 | 单击可将镜像卷映射到启动器。
取消映射 | 单击可取消镜像卷到启动器的映射。
删除 | 单击可从系统中删除镜像卷。要删除与快照相关联的镜像卷，必须首先删除快照。
修复镜像 | 单击可在适当的位置创建新的镜像日志以恢复镜像。当该按钮处于活动状态时，就表明镜像日志已损坏，需要进行修复。如果包含日志的存储设备不可用或遭到损坏，则可能会出现这种情况。
详细信息
名称 | 镜像卷的名称。
描述 | 镜像卷有意义的描述。
重新同步优先级 | 低 － 系统快速处理 I/O 活动并在这些操作之间等待以进行重新同步。 中 － 系统在 I/O 活动与重新同步请求之间实现平衡。 高 － 系统会尝试快速对镜像进行重新同步。但这可能会显著地减缓 I/O 活动的速度。
隔离策略 | 必需 － 镜像组件必须驻留在不同的阵列上。冗余保护位居数据保护的最高级别。 可选 － 镜像组件可以驻留在同一阵列上。如果某镜像组件已经和该镜像的某些部分共享一个阵列，您就必须选择此策略。如果该阵列或对该阵列的访问失败，与每个组件相关联的数据集的冗余因子就会减小。
状况 | 空闲 已映射
情况 | 正常 异步队列 包含分隔卷 已降级 请勿实例化 错误 检测到错误 使用中 传统卷 通信丢失 镜像日志已降级 没有联系人 不可恢复的错误 正在进行重新加入 正在进行重新同步 正在进行回滚（已完成 {0}%） 正在进行回滚 主组件 正在进行快照回滚 正在进行快照回滚清除 正在进行快照重置 内置快照类型 同步快照类型 分隔组件 分隔卷 支持出现错误的实体 未知
存储域 | 与镜像卷相关联的存储域。存储域是一种存储分区，由启动器映射到主机或者由卷映射到主机或主机组。
容量 | 镜像卷的容量。其单位取决于卷的大小。
WWN | 此镜像卷的全局名称。此唯一标识符是一个 32 位的数字，它标识了命名权威机构、生产商和特定连接。同一镜像内的镜像组件共享原始镜像卷的 WWN。
镜像日志存储池 | 镜像日志所在的存储池。存储池是具有相同配置、可用性和性能的卷组成的集合。
镜像
分隔 | 单击可将镜像组件从镜像中隔离出来，目的是以后重新加入该组件。每个镜像至多可以有四个分隔镜像组件，而且系统会继续将这些组件作为镜像的一部分进行跟踪。
重新加入 | 单击可将分隔的镜像组件合并回镜像中，并对它的数据进行重新同步以便与其他镜像组件的数据相匹配。
反向重新加入 | 单击可将分隔组件重新加入到镜像中，并导致所有镜像组件均与以前分隔的组件相同。
中断 | 单击可从镜像中删除镜像组件，断开它与其他镜像组件的关联。被中断的镜像组件会成为系统中的单独（独立）卷。 注：如果您中断镜像最后一个剩余的组件，则会得到一个和镜像同名的非镜像卷。而以前的镜像组件名称则不再使用。
强制中断 | 单击可删除未 100% 重新同步而无法与镜像中的其他组件同步的镜像组件。
添加 | 单击可向镜像中添加镜像组件。
名称 | 构成该镜像的镜像组件的名称。
状况 | 镜像卷的当前状况： 已映射 － 卷已映射至一个或多个启动器。 单击可查看“启动器映射摘要”页面。 空闲 － 卷当前空闲且未映射到启动器。
情况 | 镜像组件的情况： 正常 异步队列 包含分隔卷 已降级 请勿实例化 错误 检测到错误 使用中 传统卷 通信丢失 镜像日志已降级 没有联系人 不可恢复的错误 正在进行重新加入 正在进行重新同步 正在进行回滚 正在进行回滚（已完成 {0}%） 主组件 正在进行快照重置 正在进行快照回滚 正在进行快照回滚清除 内置快照类型 同步快照类型 分隔组件 分隔卷 支持出现错误的实体 未知
存储池 | 与镜像组件相关联的存储池。
重新同步百分比 | 此镜像组件已重新同步的百分比（1% 到 100%）。在重新同步期间，对镜像组件进行同步使其成为镜像既相同又独立的部分。
原始容量 | 为镜像卷分配的原始存储容量。 此容量是卷中可用于存储数据的空间大小。如果您要抓拍镜像卷的快照，就可能需要 附加的用于快照保留空间的容量。
快照保留
删除快照保留空间 | 如果分配了快照保留空间，则该按钮处于启用状态。单击可删除快照保留空间。 注：要删除快照所对应的镜像卷快照保留空间，就必须首先删除快照。
存储池 | 可从中分配快照保留空间的可用存储池。存储池是具有相同配置、可用性和性能的卷组成的集合。
大小 | 以卷的百分比表示的快照保留空间大小。
空间已分配至 | 为其保留空间的卷的数量（0 到 32）。 注：在任意给定时刻都只能有 8 个快照处于活动状态。
预期的写入活动 | 低 －（默认）最多需要 10% 快照保留空间。 极少 － 最多分配 25% 快照保留空间（在任意给定时刻，对于最多三个平均大小的活动快照）。 少 － 在任意给定时刻都最多只能有 40% 快照活动。 平均 － 之所以叫做“平均”，是因为该活动级别可能对大多数客户而言都是比较高的。如果您预计快照活动会在任意给定时刻导致快照保留空间上有 50% 负载，请选择此级别。 高 － 如果您计划使用 75% 的快照保留空间（对于最多六个或七个活动快照），请选择此级别。 完全 － 您不可能使用 100% 的快照保留空间，因为如果您在周期中旋转快照，就不会达到 100% 的容量。但是，如果您计划同时用八个活动快照，请选择“完全”作为“预期的写入活动”的级别。
使用 | 当前快照保留空间的使用百分比。
卷/快照策略 | 父卷优于快照 － 对数据挖掘一类的应用程序选择该策略，可以避免快照保留空间出现问题而影响原始数据集上的业务操作。快照保留空间耗尽将会妨碍数据挖掘应用程序的运行；但常规操作仍会继续。 快照有效性优于卷 － 当快照表示数据的一致备份时，要选择该策略。由于更新快照保留时发生的问题会导致在父卷和快照上执行的所有尝试活动都中止，直到可以解决问题为止，因此该策略可保持备份的完整性。
相关联的组件 | 快照保留空间相关联的镜像组件。
附加信息
映射的启动器 | 与选定镜像卷相关联的已映射启动器的数量。 单击可查看“启动器摘要”页面。
快照 | 与选定镜像卷相关联的快照数量。 单击可查看“快照摘要”页面。
虚拟磁盘 | 与选定镜像卷关联的虚拟磁盘的数量。 单击可查看“虚拟磁盘摘要”页面。

### 相关主题

- 关于镜像
- 关于快照
- 规划镜像组件
- 管理镜像组件