## “镜像组件详细信息”页面

此页面显示选定镜像组件的详细信息。

下表介绍了“镜像组件详细信息”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
--- | ---
分隔 | 单击可将选定的镜像组件从镜像中隔离出来，目的是以后重新加入该组件。分隔的镜像组件允许一个镜像中最多可以有四个组件，并且继续作为镜像的一部分受到跟踪。
重新加入 | 单击可将选定的分隔镜像组件合并回镜像中，并对它的数据进行重新同步以便与其他镜像组件的数据相匹配。
映射 | 单击可将镜像组件映射到启动器。
取消映射 | 单击可取消镜像组件到启动器的映射。
反向重新加入 | 单击可将分隔组件重新加入到镜像中，并使所有镜像组件均与以前分隔的组件相同。
中断 | 单击可从镜像中删除选定的镜像组件，断开它和其他镜像组件的关联。已中断的镜像组件会成为系统中的常规卷。 注：如果您中断镜像最后一个剩余的组件，则会得到一个和镜像同名的非镜像卷。而以前的镜像组件名称则不再使用。
强制中断 | 单击可删除未 100% 重新同步而无法与镜像中的其他组件同步的镜像组件。
详细信息
名称 | 选定镜像组件的名称。
描述 | 选定镜像组件的有意义的描述。
状况 | 已分配（空闲）
情况 | 正常 异步队列 包含分隔卷 已降级 请勿实例化 错误 检测到错误 使用中 传统卷 通信丢失 镜像日志已降级 不可恢复的错误 没有联系人 主组件 正在进行重新加入 正在进行回滚 正在进行回滚（已完成 {0}%） 正在进行快照重置 正在进行快照回滚清除 正在进行快照回滚 内置快照类型 同步快照类型 分隔卷 支持出现错误的实体 未知
存储池 | 与镜像组件相关联的存储池。存储池是具有相同配置、可用性和性能的卷组成的集合。
存储配置文件 | 与镜像组件相关联的存储配置文件。存储配置文件定义了一些属性，用于优化存储池的特定访问模式和数据保护级别。
存储域 | 与镜像组件相关联的存储域。存储域是一种存储分区，由启动器映射到主机或者由卷映射到主机或主机组。
容量 | 以 GB 为单位的镜像组件容量。
WWN | 此镜像的全局名称。此唯一标识符是一个 32 位的数字，它标识了命名权威机构、生产商和特定连接。
重新同步
重新同步的百分比 | 选定镜像组件已重新同步的百分比（1% 到 100%）。在重新同步期间，对镜像组件进行同步使其成为镜像既相同又独立的部分。
剩余时间 | 选定的镜像组件的重新同步过程距离完成还剩余的时间。
已用时间 | 重新同步过程中已用的时间。
附加信息
映射的启动器 | 与选定镜像组件相关联的已映射启动器的数量。 单击可查看“启动器摘要”页面。
虚拟磁盘 | 与选定镜像组件相关联的虚拟磁盘的数量。 单击可查看“虚拟磁盘摘要”页面。

### 相关主题

- 关于镜像
- 规划镜像组件
- 管理镜像组件