## 關於快照

一個快照提供特定時間點之即時磁碟區資料副本。快照位於和其被拍攝之磁碟區相同的儲存網域 (即為父系磁碟區)。您可依照其他磁碟區的方式處理這類磁碟區快照，唯一例外是無法在快照上建立快照。每一個快照都能由其他應用程式獨立存取。

快照可以被讀取或寫入掛載，做為備份、應用程式測試或資料探勘之用，而不需使主要儲存處於離線狀態。使用快照的「使用權」(RTU) 授權是根據要被複製的主要儲存的容量。

你可以利用下列方法使用快照：

- 降底備份作業的當機時間
  與其使用線上資料，備份期間，備份您的快照使得重要的作業事件可以持續。將快照安裝在備份伺服器，再將快照的資料備份到磁帶。
- 以目前實際的資料執行資料分析及測試應用程式
  使用最新的快照作資料分析或測試，而非搭配使用中的資料，因為可能會干擾重要的作業事件。
- 從快照磁碟區重新啟動應用程式
  如果應用程式發生的問題導致可疑的資料寫入主要磁碟區，在方便執行完整回復之前，可先用已知良好的最新快照磁碟區重新啟動應用程式。
  備註：資料快照不是故障復原的有效方法，因為其是以父系磁碟區為基礎。請繼續使用離線備份方法，建立完整磁碟區備份副本。

當主機傳送一個讀取請求至快照時，系統會決定自快照建立後，父系磁碟區上被要求的區段是否有所變更。然後會發生下列之一：

- 若區段已變更，以快照保留空間中儲存的資料來滿足讀取請求。
- 若區段並未變更，會從父系磁碟區來滿足讀取請求。

對主要磁碟區上父系磁碟區的資料區段進行寫入作業時，若該資料區段從建立快照之後未曾變更資料，則系統會執行下列動作：

- 將要變更的 (原始) 資料複製到快照保留空間。快照可以接受寫入作業，而此資料也根據快照保留空間而定。
- 將新資料寫入父系磁碟區。父系磁碟區上相同資料區段的接續重新寫入不會重新複製到快照。依此方式，快照在拍攝快照當時會記錄父系磁碟區的資料。
- 新增一個紀錄到快照，其可以指出舊資料的新位置。

要查看磁碟區目前的快照，請移至 [快照摘要] 頁面，如顯示快照資訊所述。

### 相關主題

- 關於快照保留空間
- 關於快照回復
- 規劃快照和快照保留空間
- 管理快照保留空間
- 管理快照