## データ複製用ポートの有効化

データ複製用に Gigabit Ethernet ポートを使用するには、多くの要因について検討し、多くの決定を行う必要があります。データ複製の計画についての詳細は、データ複製の計画を参照してください。

データ複製用のファイバチャネル (FC) ポートまたは Gigabit Ethernet ポートの有効化は、以下の手順で行います。

1. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「物理ストレージ」>「ポート」をクリックします。
   「ポートの概要」ページが表示されます。
2. ポート名をクリックします。
   選択したポートの種類に応じて、「ファイバチャネルポートの詳細」または「Gigabit Ethernet ポートの詳細」ページが表示されます。
3. ポートが FC ポートの場合は、「了解」をクリックし、複製用にポートを有効にすることを確認します。
   ポートの複製ステータスが「有効」と表示されます。
4. ポートが Gigabit Ethernet ポートである場合は、「複製の設定」をクリックします。
   「Gigabit Ethernet ポート複製の設定」ウィザードが表示されます。
5. ウィザードの手順に従います。

### 関連項目

- データ複製について
- データ複製の計画
- ポートについて
- ポート情報の表示
- 複製リンク情報の表示
- データ複製用ポートの無効化
- 複製リンクの追加
- 複製リンクの削除