## 关于端口

系统的服务处理器面板中包含光纤通道 (FC) 端口和千兆位以太网端口。可用端口的数量取决于系统数据服务平台 (DSP) 中安装的存储资源卡 (SRC) 集数量。

FC 端口与数据主机、外部存储设备或另一个 Sun StorEdge 6920 系统连接。它们是从服务面板到数据主机、外部存储设备或另一个 Sun StorEdge 6920 系统的外发端口，同时也是从 DSP 到系统阵列的内发端口。

您可以使用该系统的数据复制功能在系统和另一个 Sun StorEdge 6920 系统之间复制数据。可以用 FC 端口或千兆位以太网端口来进行数据复制，但不能同时使用系统上的千兆位以太网端口和 FC 端口来复制数据。千兆位以太网端口可以连接至广域网 (WAN) 上的另一个 Sun StorEdge 6920 系统，以进行数据复制。

注：如果您计划通过 IP 使用数据复制功能，则系统必须具有千兆位以太网端口连接。

在将您系统中的数据复制到远程 Sun StorEdge 6920 系统之前，您必须：

- 确保您的系统可通过现有链接与远程系统进行通信。
- 如果您使用的是 FC 端口，则要配置 FC 交换机，以在站点之间建立连接进行远距离操作。有关远距离操作的信息，请参阅 FC 交换机供应商提供的文档。
- 在这两个系统上启用端口用于复制。
  注：必须首先启用端口，然后才能继续执行数据复制的准备任务。
  如果您为数据复制启用千兆位以太网端口，请完成“启用千兆位以太网端口复制”向导，以便配置远程系统中关于千兆位以太网端口的 IP 信息，并创建复制链接。
  复制链接是两个 Sun StorEdge 6920 系统之间的逻辑互连，用于从本地系统（或主主机）向远程系统（或辅助主机）传输控制信息和数据。
  在使用该向导为复制配置千兆位以太网端口之前，您必须掌握下列信息：
  - 本地系统上千兆位以太网端口的默认网关、网络掩码和地址。
  - 远程系统上的千兆位以太网端口的 IP 地址。
    该向导允许您指定最多四个远程对等系统的 IP 地址。可以从“千兆位以太网端口详细信息”页面中指定附加复制链接。有关详细信息，请参阅添加复制链接。

远程系统的系统管理员也必须考虑上述注意事项、启用端口以及创建复制链接以确保这两个系统之间的连通性。

有关数据复制功能的更多信息，请参阅管理数据复制。

### 相关主题

- 关于数据复制
- 显示端口信息
- 显示复制链接信息
- 启用数据复制端口
- 禁用数据复制端口
- 添加复制链接
- 删除复制链接