## 顯示與編輯 MAC 位址 (乙太網路)

Ethers 可讓您將媒體存取控制 (MAC) 位址與每個裝置的網際網路 (IP) 名稱或 IP 位址相關聯。每個 MAC 位址可辨識每個 IP 名稱或 IP 位址的儲存位置或裝置。當您輸入或更新陣列的 MAC 位址時，可在啟動時自動為陣列指派 IP 位址。

備註：乙太網路控制板在出廠時即已指派乙太網路位址。網路通訊需要將固定乙太網路位址對應至裝置的 IP 位址。

若要將媒體存取控制 (MAC) 位址與裝置建立關聯：

1. 按一下 [Sun Storage Automated Diagnostic Environment] > [管理] > [乙太網路]。
   將會顯示 [Ethers] 頁面。
2. 新增、變更或刪除列出裝置的 MAC 位址。
   備註：可在每個裝置背面板的標籤上找到裝置的 MAC 位址。
3. 按一下 [儲存] 可將指定變更更新到檔案。
4. 對於您已新指派 MAC 位址的每個裝置，請關閉其電源然後再開啟。

### 相關主題

- 顯示與編輯一般設定參數
- 顯示與編輯站點資訊
- 顯示與編輯系統逾時設定