## 볼륨 확인 설정 페이지

이 페이지에서 모든 어레이에서 실행할 볼륨 확인 기능을 설정할 수 있습니다.

다음 표는 볼륨 확인 설정 페이지의 필드에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
볼륨 확인 활성화 | 볼륨 확인 유틸리티를 활성화하려면 선택합니다. 볼륨 확인은 활성화된 모든 어레이에 대해 교대로 한 번에 하나씩 이뤄집니다.
수정 옵션을 사용하여 실행 | 볼륨 확인이 자동으로 볼륨 오류를 수정할 수 있게 하려면 선택합니다. 참고: 수정 옵션을 사용하여 잘못된 블록의 패리티를 실수로 수정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오.
동일한 배열에서 최대 X일 간격으로 실행 | 동일한 어레이에서 볼륨 확인을 실행할 최대 빈도를 선택합니다.
일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일 | 볼륨 확인을 실행할 요일별로 볼륨 확인을 실행할 시간을 선택합니다. 해당 요일 동안 볼륨 확인을 지속적으로 실행하려면 항상을 선택합니다.
실행 빈도 | 모든 어레이에 대해 볼륨 확인을 실행할 빈도를 선택합니다. 실행 빈도가 높을수록 어레이의 입출력(I/O 성능은 낮아집니다.
기본 어레이 암호 | 어레이의 기본 암호를 입력합니다(구성된 경우).

### 관련 항목

- 장치에 진단 테스트 실행
- 볼륨 확인 설정