## À propos des jeux de cartes de ressources de stockage (SRC)

Les hôtes de données se connectent aux jeux de cartes de ressources de stockage (SRC) via les ports Fibre Channel (FC) sur le panneau de service. Un jeu de cartes SRC comprend deux cartes : la carte processeur SRC et la carte d'E/S de stockage combinée (SIO). Ces jeux de cartes SRC sont toujours configurés par paires. Ainsi, tous les systèmes comportent au moins deux cartes de processeur SRC et deux cartes combinées SIO.

Chaque jeu de cartes SRC possède les caractéristiques suivantes :

- Les connecteurs des cartes sont attachés à l'arrière du panneau de service.
- Les deux cartes sont connectées via le midplane du châssis. La carte processeur SRC est connectée à l'avant du fond de panier central et la carte SIO à l'arrière.
- La carte combinée SIO fournit une interface FC pour accéder à l'espace de stockage et une connexion Gigabit Ethernet pour la réplication de données vers un système distant Sun StorEdge 6920.
- Vous pouvez intervertir les cartes d'un même groupe sans affecter la carte associée.
- Chaque jeu de cartes SRC fournit six ports FC et un port Gigabit Ethernet. Les processeurs des cartes détectent si ces ports sont connectés à un hôte ou à un périphérique de stockage. Dans les jeux de cartes SRC , quatre ports FC sont généralement alloués au stockage et les quatre autres aux hôtes de données.

Remarque : pour optimiser les processeurs des jeux de cartes SRC, utilisez les ports destinés aux connexions de stockage dans l'ordre suivant : 8,6,7,5,4,3,2,1.

Le nombre de jeux de cartes SRC détermine le nombre d'initiateurs qu'il est possible de connecter au système. Chaque système configuré peut comporter au minimum deux jeux de cartes SRC pour 16 ports FC, et au maximum quatre jeux de cartes SRC pour 32 ports FC.

### Rubriques connexes

- À propos de l'allocation des ports