## 「アレイの概要」ページ

このページには、システム内のストレージアレイの概要が表示されます。個別のアレイの詳細を表示するには、リストからアレイを選択します。

次の表で、「アレイの概要」ページのフィールドを説明します。

フィールド | 説明
--- | ---
名前 | システムによって割り当てられたアレイの名前です。
健全性 | 以下のようなアレイの現在の健全性ステータスです。 正常 サービス中 その他 休止 エラー 無効な構成 通信断 接触なし 再起動中 アレイデフォルト値の復元中 起動中 サポートエンティティのエラー
アレイホットスペア | このアレイに構成されたトレイあたりのアレイホットスペアの数です。アレイでは、トレイあたり 1 から 8 台のホットスペアがサポートされます。
セグメントサイズ | K バイト単位の関連セグメントサイズ : 4K バイト、8K バイト、16K バイト、32K バイト、または 64K バイト これはアレイ属性であり、アレイ内のすべての仮想ディスクで等しい必要があります。いずれかのアレイのトレイに仮想ディスクが存在する場合 (トレイ上の仮想ディスク数は 0、1、または 2 のみ)、そのアレイのトレイのすべての仮想ディスクが仮想ディスクと同じセグメントサイズを持つ必要があります。同じアレイでプロファイルのセグメントサイズが異なるプールを使用することはできません。プールのプロファイルのセグメントサイズが等しくない場合に、仮想ディスクを構成できない同じアレイ内で未使用ディスクを構成しないでください。 ストレージプロファイルを作成するときは、同じアレイ上で異なるセグメントサイズのプールを作成できないため、セグメントサイズの計画を立ててください。仮想ディスクは、ストレージプールのプロファイルのセグメントサイズが同じ場合にのみ構成できます。
先読みモード | 先読み属性が「有効」か「無効」かを示します。このアレイ属性は、アレイ内のすべての仮想ディスクで等しい必要があります。いずれかのアレイのトレイに仮想ディスクが存在する場合 (1 つのトレイ上の仮想ディスク数は 0、1、または 2)、そのアレイのトレイは仮想ディスクの先読み有効設定に合わせて、先読みモードが有効に設定されている必要があります。 同じアレイ上で異なる先読み有効設定になったプロファイルを持つプールは存在できないため、先読み有効の設定の使用は計画的に行う必要があります。プールのプロファイルが「先読み有効」の設定と一致しない場合に、仮想ディスクを構成できない未使用ディスクをシステムに構成しないでください。

### 関連項目

- アレイとトレイについて
- ストレージトレイについて
- アレイ名と IP アドレスの指定規則について
- アレイ情報の表示
- アレイの変更